『생산성 향상을 위한』

트레이구분기 컨베이어 철거 검토서

2007. 08

청 주 우 편 집 중 국

『생산성 향상을 위한』

트레이구분기 컨베이어 철거 검토서

1. 목적

트레이구분기는 우편상자를 발송장으로 운반 또는 상자구분을 하고 있는데, 트레이구분기 사용량 및 중요도가 현저하게 떨어짐에 따라 현재 사용하지 않는 트레이구분기의 스파이럴슈트 및 경사벨트컨베이어를 일부철거하여 작업장 공간으로 확보하여 생산성 및 우편소통품질을 향상시키고자 함.

2. 현황 및 문제점

가. 트레이구분기는 단위설비에서 구분된 우편물을 상자단위로 컨베이어에 이송되어 구분구별로 구분되는데 사용빈도 및 필요성이 저조함.

나. 소포구분기 구분구 CHUTE부의 작업장 공간이 부족하여 파렛 공급 및 방출이 어려우며 트레이구분기 CHUTE가 배치되어 소포파렛 이동 동선이 멂.

다. 소포구분기 구분구가 SPIRAL CHUTE TYPE으로 슈트 말단부가 짧아 소포파손이 심하고 소포배출시 작업강도가 큼.

라. 패킷구분기로 기계구분되는 우편물 감소 및 구분된 우편물을 일부 파속작업을 함에 따라 트레이구분기로 배출되는 우편상자는 일평균 약 50개 정도로 사용량이 매우 저조하고 점차 감소추세에 있음.

마. 소형통상구분기 우편상자용 트레이구분기 경사벨트컨베이어는 설치되어 있으나 전혀 사용을 하지 않고 있으며, 컨베이어 설치에 따른 작업장 공간을 차지하여 작업동선이 안 좋음.

3. 개선방안

가. 트레이구분기 구분구 CHUTE 철거 및 보관작업.

1) 철거수량 : 6대(#12~#17)

2) 철거대상 : 트레이 구분기 구분구 CHUTE 부위

3) 보관장소 : 지하주차장

4) 기타작업 : 구분계획 변경, 작업자 교육

5) 안전장치 설치 : 슈트철거에 따른 안전구조물 설치(35M)

나. 트레이구분기 경사벨트컨베이어 철거작업

1) 철거수량 : 2식(컨베이어[C2-2/12],컨베이어[C1-1~2/7])

2) OP 판넬철거 및 컨베이어 지지대(봉) 철거

3) 전원 분리작업 및 케이블 철거

4) 기타 부대작업

4. 개선효과

가. 트레이구분기 구분구 CHUTE 철거 : 소포작업장 확보에 따른 작업 동선 단축 및 작업편의에 따른 생산성 향상

나. 경사벨트컨베이어 철거에 따른 작업장 확보 및 작업동선 개선

다. 작업장 확보에 따른 생산성 향상

구분	철거수량	작업장 확보면적	비고
나선형 슈트	6대	29.7㎡ [9.9*3]	소포작업장
경사벨트컨베이어1	1대	11.6㎡[6.6*1.6]	수작업대 배치
경사벨트컨베이어2	2대	7.6㎡ [5.4*1.4]	작업장 활용
합 계		48.9㎡	[15*3.3㎡]