전동주화계산기 규격서

1. 설치장소 : 성산포우체국

2. 제 조 사 : 제일

3. 모    델 : JM9s

4. 규    격

o 처리권종 : 국내 전권종( 신 10원권 포함)

o 외    형 : 260*450*325mm

o 계수방식 : 전자식 카운터

o 호퍼용량 : 3,000EA/20mm

o 처리속도 : 2,000EA/MIN

o 중    량 : 21kg

o 사용전원 : 110V/220V/50Hz~60Hz

o 소비전력 : 작동시 60w

5. 기    능

o 초정밀 계수 센서 기능

o 다이얼식 권종 선택 방식

o 불량주화를 일회의 동작으로 제거 기능

o 원터치 전자식 카운터 계수 기능

- 현재의 계수와 합산계수 확인 가능

- 임의 계수 설정 가능(1~9,999)

- 임의 계수 설정시 누계 확인 가능

o 먼지제거 기능

o 집진장치 부착

6. 검사 및 시험

o 완제품에 대하여는 4항 및 5항의 모든 사항과 일치여부를 검사한다.

o 이 용품에는 구조도면과 사용설명서를 첨부하여야 한다.

o 이 용품에 사용되는 전기용품은 전기용품안전관리법에 의한 형식승인을         받은 것이어야 한다.

o 지정된 우체국에 설치하고 시험사용한 후 성능확인서(4항 및 5항의 내용)를      납기일까지 제출하여야 한다.

o  기기납품 후 무상 유지보수 기간은 2년 이상으로 한다.

5.  표시

이 용품의 앞면에 다음과 같은 제품 표찰을 조제 부착하여야 한다.

<제품 표찰>

용품 크기에 맞게

전동주화계산기

물품분류번호 :              제작년월일 :

제 작 회 사  :              제 작 번 호 :

(TEL) :                     사 용 전 원 :