주화분류기 규격서

1. 설치장소 : 제주삼성우체국, 제주삼담우체국

2. 제조사 : 제일

3. 모델 :JM-95S

4. 규격

o 외    형 : 410*220*310mm

o 계수방식 : 원판회전 자연 낙화식

o 계수속도 : 750EA/MIN

o 호퍼용량 : 2,000EA

o 중    량 : 17kg

o 사용전원 : 220V/60Hz

o 소비전력 : 15w

5. 기능

o 혼합된 주화를 분리계수

o 권종별 수량과 금액을 동시 표시

o 대용량의 수납공간

o 매수설정 기능

o 누계확인 가능

o 모든 부분의 레이저 가공

o 정전기 및 누전방지 장치로 감전사고 예방 기능

6. 검사 및 시험

o 완제품에 대하여는 4항 및 5항의 모든 사항과 일치여부를 검사한다.

o 이 용품에는 구조도면과 사용설명서를 첨부하여야 한다.

o 이 용품에 사용되는 전기용품은 전기용품안전관리법에 의한 형식승인을         받은 것이어야 한다.

o 지정된 우체국에 설치하고 시험사용한 후 성능확인서(4항 및 5항의 내용)를      납기일까지 제출하여야 한다.

o  기기납품 후 무상 유지보수 기간은 2년 이상으로 한다.

5.  표시

이 용품의 앞면에 다음과 같은 제품 표찰을 조제 부착하여야 한다.

<제품 표찰>

용품 크기에 맞게

주화분류기

물품분류번호 :              제작년월일 :

제 작 회 사  :              제 작 번 호 :

(TEL) :                     사 용 전 원 :