특 별 시 방 서

1. 공 사 명: 순창우체국 1층화장실 환경개선공사

2. 공사기간: 착공일로부터  30일

3. 공사규모: 철거공사 외 6건

4. 공사세부사항

<철거공사>

가. 철거는 내부집기 반출후 실시한다.

나. 철거전 사전에 구조적 검토를 하여 구조물 안전에 이상이 없는지 판단한다.

다. 철거전 설비 및 전기사항인 단수 및 단전 조치를 취한다.

라. 철거전 주변시설물을 비닐로 보양하여 먼지나 분진으로부터 보호한다.

마. 철거시 가급적 구조물에 충격을 덜주도록 노력하며 필요이상으로 철거치 아니한다.

바. 각종 도난방지 장치는 발주자께서 사전에 처리한다.

사. 완료후 감독관의 승인을 받은후 작업을 종료한다.

<조적 및 미장공사>

가. 재료의 현장 반입후 ks표시, 규격번호, 명칭, 종별, 제조년월일 등 감독공무원의 승인을 받는다.

나. 바탕면에 오물이 묻지않도록 청소를 깨끗이한다.

다. 시멘트벽돌 시공시 몰탈배합이 1:3이 되도록 건비빔을한다.

라. 물 사용은 음용수를 사용한다.

마. 시멘트 벽돌과 벽돌사이의 몰탈 사춤을 촘촘히한다.

바. 시멘트 벽돌 시공시 수직과 수평을 정확히 맞춘다.

사. 조적완료후 양생까지 충격이나 진동을 주지않는다.

아. 미장면의 평활도를 확인하여 필요시 할석을 한다.

자. 모래는 세사를 반입하고 시멘틀를 장시간 방치하지않는다.

차. 미장을 실시시 충분히 눌러서 시공을 하여 들뜸 및 크랙이 없도록 품질관리를 철저히 한다.

<방수 및 타일공사>

가. 재료의 현장 반입후 ks표시, 규격번호, 명칭, 종별, 제조년월일 등 감독공무원의 승인을 받는다.

나. 시멘트 액체방수시 바탕면 청소를 철저히 한다.

다. 바닥과 벽체가 만나는 부위의 면접기를 철저히 한다.

라. 시멘트 액체 방수는 2번을 원칙으로 한다.

마. 기온하강으로 인한 하자발생을 없애기위해 필요시 난방보온을 한다.

바. 필요시 담수TEST를 행한다.(공정관계상 생략할수있다)

아. 바닥은 고름 몰탈시공 후 떠붙임을 원칙으로 한다.

자. 타일은 현장 상황에 맞게 크기 및 색상을 결정한다.

<수장 공사>

가. 재료의 현장 반입후 ks표시, 규격번호, 명칭, 종별, 제조년월일 등 감독공무원의 승인을 받는다.

나. 천정틀은 견고하게 시공한다.

다. 수평을 정확히 맟추어서 시공한다.

라. 석고보드는 방수석고2PLY를 친다.

마. 이음매부위의 틈새를 없앤다.

바. 큐비클칸막이는 NON 몰딩 TYPE을 사용하여 시공한다.

사. 큐비클칸막이 설치시 수직수평을 맞추어 정확히 시공한다.

<도장공사>

가. 도장재료의 현장 반입후 ks표시, 규격번호, 명칭, 종별, 제조년월일 등 감독공무원의 승인을 받는다.

나. 바탕면에 있는 부착된 흙, 먼지, 유지분 및 철제면 녹발생부위, 와이어 브러쉬,솔 등으로 제거하고,

불량부위와 균열이 생긴부위는 메워준 다음 시공에 들어간다.

다. 바닥 및  실내주변에 비닐로 씌워  페인트가 묻지 않도록 안전관리에 철저를 기한다.

라. 도장작업을 저해하는 환경 및 기상에서는 작업을 해서는 안된다.

마. 도장기구는 깨끗이 보관하며, 도장은 모든 결점이 없도록 균등하게 한다.

바. 천정도장색은 지정색으로 한며 V.P로마감한다.

아. 페인트는 K.S용 페인트 제품으로 칠하여야 한다.

자. 승인 될 수 없는 흘러내림, 귤껍질현상, 기포, 반점, 먼지낀부분은 연마에 의해 제거한 다음 보수도장 또는 재도장      해야 한다.

<설비공사>

가. 배수관 교체시 기존LINE 파손에 주의한다.

나. 설비 부속자재는 k.s제품을 사용한다.

다. P트랩설치시주변 누수를 방지하기위하여 조립을 철저히 한다

라. 배관완료후 기존바닥을 원상 복귀한다.

마. 공사중 1층 사용을 금한다.

바. 기존 시설물이 손상되지 않도록 보양을 철저히 한다.

사. 환기목적의 배기휀을 규격에 맞게 설치한다.

아. 설치 완료호 작동상태를 확인점검한다.

자. 난방 배관시 연결부위를 정밀하게 배관하여 누수에대한 하자발생을 억제한다.

<전기공사>

가. 전기 배선 및 배관은 자격자가 시공한다.

나. 등기구는  다운라이트 D100을 사용한다.

다. 간접등으로는 형광등 32W 2구를 사용한다.

라. 배선공사시 누전이 되지않도록 절연테이프 및 연결상태를 확실히한다.

마. 필요시 전기누전 검사를 실시한다.

<기  타>

가. 기타 본 시방에 명시되지 아니한 사항은 기술감독공무원의 지시에 따른다.

나. 건설산업기본법시행령 30조관련(건설공사의하자담보기간)에 따라 하자담보책임기간은 1년으로 한다.