지하 3층 분수대 목재데크 공사 시방서

1. 일반 시방서

2. 특기시방서

1. 가설 공사

2. 금속공사

3. 목공사

1. 일반 시방서

1-1.  적용범위

가) 본 시방서는  포스트 타워 각종 공사에 적용하며 본 시방서에 명시하지

않은 사항은 건설교통부제정 표준시방서에 (이하 “표준시방서”라 한다) 따른다.

나) 표준 시방서중 공사와 관련이 없는 부분은 적용하지 않는다.

다) 본 시방서와 설계도서의 내용이 서로 다르거나 내용이 없는 경우 또는 의문

이 있는 경우에는 감독관의 지시에 따른다.

1-2.  적용순서

설계도서간에 상호 모순이 있는 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

가) 시방서

나) 설계도면

다) 건설교통부제정 표준시방서

1-3.  이  의

가) 도급자는 다음과 같은 사항에 대하여 이의가 생긴 경우에는 신속히 감독관

에게 통지하고 그 처리방법에 대해 협의 결정한다. 감독관에게 사전에 문서로

통지하지 않고 시공 완료한 경우에는 임의 시공으로 간주한다.

(1) 설계도면과 시방서의 내용이 상이하거나 관련공사와 부합되지 아니할 때

(2) 설계도서에 누락, 오류 등의 모순점이 있을 경우

(3) 관련 설계도서간의 내용이 다르거나 명기가 없을 때

(4) 설계도서의 내용이 명확하지 아니하거나, 내용에 의문이 생긴 경우, 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

(5) 예상치 못한 특별한 사정이 생겨 설계도서의 조건을 만족시킬 수 없는 경우

나) 설계도서에 명시되지 않은 사항이 있을지라도 구조상, 기능상 또는 외관상

당연히 시공해야 될 사항은 계약금액의 변경 없이 감독관의 지시에 따라 시 공하여야 한다.

1-4.  용어의 정의

가) 감독관

본 시방서에서 “감독관”이라함은 서울중앙우체국장으로부터 공사에 대한 감독을 임명받은 직원을 말한다.

나) 현장대리인

본 시방서에서 “현장대리인”이라 함은 건설공사 도급계약 조건에 의한 “공사현장대리인”을 말하며 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임 있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자를 말한다.

다) 도급자

본 시방서에서 “도급자“라 함은 건설공사 도급 계약조건에 의한 ”계약자“를 말하며 도급인이 지정한 해당공사 해당업무에 대한 대리인을 포함한다.

1-5.  책임한계

가) 도급자는 현장대리인등 도급자가 당해 공사를 위하여 임명, 지정 및 고용한 도급인과 납품 계약이나 하도급 계약을 체결한 자의 건설공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 책임을 진다.

나) 공사의 목적물을 인도하기 전에 발생한 공사, 목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해와 도급인 등의 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 도급인이 교체, 원상복구, 손해 배상 등 일체의 책임을 진다.

다) 도급자는 공사도급계약을 체결하고 본 설계도서 를 인수받아 검토한 후 변경되어야 할 부분이나 공법상 이의가 있는 부분은 발주자 감독자와 협의 시공되어야 한다.

1-6.  현장대리인 및 현장종사원

가) 현장대리인은 공사기간동안 현장에 상주하여 공사에 관한 전반적인 사항에 대하여 공사감독관과 항상 협의하여야 하며, 부득이 현장을 이탈하게 될 경우에는 공사감독관과의 승인을 얻어야 한다.

나) 모든 현장종사원은 신원이 확실한 자로서 공사감독원의 지시에 순응하여야 하며 도급자는 현장교육 실시 등을 통해 이를 책임지고 보장하여야 한다.

다) 공사감독원은 현장대리인을 포함한 도급자의 현장 종사원 전부에 대하여 공사현장에 부적합하다고 인정되거나 감독업무 수행에 방해가 된다고 판단될 경우 교체를 명할 수 있고 도급자는 즉시 이를 이행하여야 한다.

라) 도급자는 현장종사원이 공사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상 및

제반 책임을 져야 한다.

1-7.  안전관리

가) 적용범위

건축공사 표준시방서, 특기시방서 사항 이외의 안전 보건에 관련한 사항은

산업안전보건법등 관계법이 정하는 바에 따른다.

나) 안전대책  수립

(1) 도급자는 공사장내의 도급자측 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생, 인적사고에 대하여 안전대책을 수립 시행하고 사고 발생시는 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 한다. 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적인 피해 손에 대한 처리와 보상 등 일체의 책임은 도급자가 부담한다.

(2) 도급자는 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 안전관리계획을 수립하여 이 계획에 따라 성실하게 안전관리를 수행하여야 한다. 또한, 공사장내에서 사용하는 화기, 폭발물 등에 따른 관할 기관의 인‧허가를 득하여야 한다.

(3) 발주기관은 도급인이 수립한 안전관리계획에 대하여 보완하여야 할 사항이 있은 경우에는 보완을 요구할 수 있으며, 도급인은 이에 따라야 한다.

다) 출입자 통제 등

도급인은 공사안전 및 보안유지를 위하여 공사장에 관련자 외의 사람이 출

입하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 한다.

라) 안전한 작업환경 조성

도급인은 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

(1) 작업개시 전 작업상 안전에 대한 교육 실시

(2) 안전관리자 순찰활동 강화

(3) 개인보호구 착용여부 확인

(4) 물체 투하 시 감시인 배치

(5) 응급처치용 구급품의 확보

(6) 비상구(탈출구)에 물건적치 금지

(7) 현장 정리정돈

마) 산업안전보건관리비 사용은 당해 현장에 대한 종사자들의 안전관리와 건강

장애 방지등에 사용하여야 하며, 산업안전보건법령에서 정하는 목적 이외의

사용 금액이나, 사용하지 아니한 금액에 대하여는 계약금액에서 감액 조정한다.

1-8.  환경관리

가) 도급인은 착공하기 전 공사로 인한 소음, 분진 대책등 환경관리에 대한 계

획을 수립하여야 한다.

나) 공사시행과정에서 발생되는 건설폐기물은 관련규정에 적합하게 처리하여야 한다.

다) 도급자는 환경오염방지에 관한 법률을 준수하고, 시공중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음 등으로 인근 주민이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다해야 하며, 감독관의 지시에 따라야 한다.

라) 도급자가 시공을 함으로써 발생하는 비산 먼지는 환경기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는 건설공사 시에는 비산 먼지 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 한다.

마) 도급자는 공사 중 또는 공사 준공 후 공사현장 및 인근의 환경에 파괴, 훼손이 없도록 보호에 만전을 기해야 한다.

바) 폐기물처리비 사용은 당 현장에서 발생하는 건설폐기물을 처리하는 비용으로 사용하여야 하고, 처리수량이 도급내역서의 수량보다 부족한 경우에는 계약금액에서 감액 조정한다.

1-9.  특허권 등의 사용

공사시행에 있어 특허권이나 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 시공방

법 및 재료 등을 사용할 경우에는 도급자가 사용에 대한 일체의 책임을 진다.

1-10.  사고의 처리

가) 기존 시설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 인명의 손

상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 경우 또는 그러한 사고

발생의 징조를 발견하였을 경우에는 응급조치를 취한 후 곧바로 공사 감독관

에게 보고한 후 처리하여야 한다.

나) 공사기간중 도급자의 과실로 인하여 주변 시설물 등에 손상 및 피해를 주었

을 때에는 도급자 부담으로 복구 및 보상하여야 한다.

1-11.  공사의 일시중지

가) 공사감 독관은 다음의 경우 공사의 일시중지를 요구할 수 있으며 공사의 일시중지로 인한 손해는 도급자 부담으로 한다.

(1) 도급자가 설계도서 또는 감독관의 지시대로 시행하지 않을 때

(2) 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

(3) 공사 종사원의 기술 미숙으로 조잡한 시공이 우려될 때

(4) 기타 감독관이 공사의 중지가 필요하다고 판단되어 일시 중지를 요구할 때

1-12.  지시 사항의 이행

가) 공사시행에 있어 감독관의 지시, 명령, 승인사항 등을 준수해야 한다.

나) 감독관은 공사 시공에 필요한 사항을 현장대리인에게 지시할 수 있으며,

현장대리인은 이를 성실히 이행하여야 한다.

1-13.  하도급의 사전승인

가) 도급자는 본 공사의 일부를 제3자에게 대행시키거나 하도급 할 수 없다. 다

만, 감독관의 승인을 받고 제반 법규에 저촉되지 않는 경우에는 예외로 한다.

나) 도급자가 공사의 일부를 하도급 하고자 할 때는 하도급을 하고자 하는 업체

의 제반증명서류와 실적 등을 첨부, 승인신청서를 작성하여 감독관으로부터

승인을 받아야 한다.

1-14.  과다계상분의 조정

공사 중 또는 준공 후 자체검사 및 관계기관으로부터 감액사항 또는 변상조치사항이 발생하였을 때 도급자는 이에 순응하여야 하며, 차후 이의를 제기할 수 없다. 만약 이를 이행하지 못할 경우에는 연대보증인이 순차적으로 책임을 진다.

1-15.  설계변경

감독관이 다음과 같은 사유로 인하여 설계변경을 요구할 경우 도급자는

이에 응하여야 한다.

가) 현장여건이 설계도서와 현저한 차이가 있을 때 이를 현장여건에 맞게  설   계 변경 할 수 있다.

나) 시공상 불합리하거나 안전사고의 위험이 있다고 판단될 때

다) 도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항일 지라도 구조, 기능, 현장마무리

등으로 공법의 경미한 변경 또는 이에 수반하는 경미한 사항은 감독원의 지

시에 따라 도급금액 범위 내에서 이를 시공하여 공사를 완료하여야 한다.

라) 재료, 공법 등의 변경을 수반하는 수량의 증감등 주요한 변경은 감독관의

지시에 따른다.

마) 계산 및 수량착오에 의하여 도급급액이 증가된 사실이 확인 되었을 때에는

증가된 금액을 삭감 조정한다.

1-16.  공기연장

가) 천재지변 또는 관리사무소의 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

나) 기타 관리사무소가 인정할 수 있는 사유가 있을 때

1-17.  현장 안전관리 준수사항

가) 준수사항

(1)  모든 현장 투입인원은 포스트타워에서 지정한 작업출입증을 착용하여야

한다. (회사식별 가능한 조끼 착용 시 대체 가능)

(2)  반입 장비 및 유해위험 기계기구의 안전장치 부착 및 작업 계획수립.

(3)  작업 전 보호구 착용 (미착용 시 퇴출)

(4)  위험방지조치.

(5)  반입자재의 안전적재 및 안전통로 확보.

(6)  환기장치 조치.

(7)  작업자 주변의 정리정돈, 현장 청결유지.

(8)  공사 중 발생 쓰레기는 공사장 내부에 적치 후 자체적으로 반출.

(POST TOWER 지정쓰레기봉투 사용 시 쓰레기 하역장에 적치)

(9)  공사현장 입구에는 POST TOWER 지정규격의 공사 허가표지를 부착 하여야 한다.

나)  현장관리 및 안전관리

(1)  각 공사 시 필요한 가설전기 설치 시에는 POST TOWER 전기담당자와 협의 후 승인을 득한 후 설치하며 안전조치를 하여야 한다.

(2)  감독관이 필요하다고 판단할 경우 임차인은 현장 내에 전담 안전요원을

선임하여 운용하여야 한다.

(3)  현장 근로자의 출입 동선 및 자재 반입동선 등은 사전 합의하에 지정된   장소를 이용함을 원칙으로 한다.

1-18.  위반조치

가)  위반 시 조치

(1)  사용자 및 시공업체가 관련 규정을 위반할  경우 1차 또는 2차에 걸쳐    시정요구를 하며 ,불응시 공사중지와 업무중지(전력공급 차단 등) 및      출입을 폐쇄 조치할 수 있다.

나)  다음과 같은 사항 발생시 공사중단을 요구할 수 있다.

(1)  자체 안전 요원을 현장에 배치하지 않았을 경우.

(2)  안전장구 미비한 상태에서 작업진행 행위.

(3)  식별패찰 미착용 시(즉각 퇴장)

(4)  작업 중 흡연행위.

(5)  작업 중 음주행위(즉각 퇴장조치)

(6)  작업 중 무질서 소란행위(즉각 퇴장조치)

(7)  작업 중 도박 행위(즉각 퇴장조치)

(8)  작업 후 청소 청결상태 불량.

(9)  결함있는 기계 도구 및 장비의 사용 행위.

(10)  기 입주업체의 시설물에 피해를 주는 행위(변상)

(11)  기 입주업체 또는 내방객에게 피해를 주어 민원발생 (3일간 중지)

(12)  감독관 및 안전담당자의 지시사항 불이행시(5일간 중지)

(13)  공사 허가표지 미부착시.

(14)  공사승인 없이 시행 할 경우 (10일간 중지)

(15)  기타 안전 화재 예방에 위반되는 행위.

다) 전 항의 규정에 의하여 조치를 취한 경우 사용자는 POST TOWER에 대하여 그로 인한 손해배상 또는 손실보상을  청구할 수 없다.

1-19.  재  료

가) 본 공사에 사용되는 모든 재료는 K.S표시품 A종 1급으로서 설계도면 및 시

방서등 설계도서에 명기된 신품을 사용하야야 한다. 부득이 K.S품이 아닌

재료를 사용할 때에는 감독관의 승인을 득하여야 하며, 현장 내에 반입된

재료 및 장비는 감독관의 승인 없이 장외로 반출시킬 수 없다.

나) 견본품

도급자는 공사 시행 전에 재료, 마무리정도, 색상 등 견본품을 제출하여 감

독관의 승인을 받아야 하며, 견본품은 감독관의 지시에 따라 일정기간 보관

하여야 한다.

다) 검  사

현장에 반입된 모든 재료는 감독관의 검사를 받아야 한다.

1-20.  시공검사

가) 각 공사부분은 공정마다 감독관의 검사를 받아 합격 승인을 얻은 후 다음

공정에 착수한다.

나) 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤한 부분은 감독관이 입회하에 시공하고

공사 진행사진을 촬영하여 제출하여야 한다.

1-21.  공사용 폐기물

공사 중 발생되는 폐기물은 전문처리업체에 적법하게 처리하여야 하며, 그 결과를 감독관에게 제출하여야 한다.

1-22. 공사보고 및 사진제출

가) 공사보고

공사계획 및 진도, 노무자의 출역, 재료반입, 공사진척이나 시공등에 대하      여 매일 감독관에게 보고하여야 한다.

나) 공사기록사진

(1) 공사가 진행된 과정을 파악할 수 있도록 사진을 촬영하여 기록 사진첩을 분야별, 공사단계별로 분류, 편집하여 1부를 제출한다.

(2) 사진크기는 10㎝×15㎝(4”× 6”)로 제출하여야 하고, 관리사무소의 요구시 조정하여 제출하여야 한다.

(3) 기타 공사의 진행 및 기록보존상 촬영 요구 시 도급자는 이에 응하야야 한다.

1-23.  공사 및 준공검사

가) 검사를 위하여 필요한 자료의 작성등 기타 제반사항에 대하여 검사자의 지

시에 따라 시행하여야 하며, 검사에 필요한 모든 사항은 도급자 부담으로

한다.

나) 기성 및 준공 등의 검사요청을 할 경우 관련규정 및 감독관의 지시에 따라

검사요청서를 작성하여 제출하여야 한다.

다) 도급자는 공사가 완료되었을 때 현장을 정리하고 준공검사를 받아야 한다.

라) 준공검사원 및 감독관이 검사 대상의 제반시험을 행할 필요가 있다고 판단

될 경우 도급자는 시험에 필요한 인력, 기구, 장비 등을 제공하여야 하며,

검사 후 그 결과에 대하여는 검사원 및 감독관의 지시에 따라 재시공 또는

원상복구 등을 하여야 한다.

마) 시공자는 공사 중 감독관 및 검사원이 부실 또는 부적합하다고  판단할 시

감독관 및 검사원의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

1-24. 공사공정

가) 모든 공정은 야간 및 휴일에 한하여 시공할 것.

2. 특기 시방서

1. 가 설 공 사

1-1. 현장 사무소

현장 사무소는 지정한 장소에 가설하고 책상, 의자, 제도판, 삼각자, 제도기    기타 감독상 또는 현장 작업상 필요한 비품, 소모품등을 수급자 부담으로 비   치 한다.

1-2. 현장 창고 및 재료치장

현장재료 창고는 지정한 장소에 건설하되 종별, 용도, 수량등에 따라 구분하   고 특히, 화기 위험성이 있는 것은 지붕, 간벽등을 내화질로 피복하고 방습을  요하는 재료는 습기에 접하지 않도록 저장한다.

1-3. 전기 및 기타설비

공사에 필요한 전기 및 기타 설비는 관계법규 및 공급회사의 규정에 의한다.

1-4. 재료 보관 작업장 또는 가설물(안전 및 방화관리 수칙참조)

가. 작업장, 재료 보관

작업장 및 재료 보관 기타 가설물의 설치는 시방서에 기재한 것 외에는 필요         에 따라 감독관의 승인 후 설치한다.

나. 위험물 저장창고

인화성 재료의 저장창고는 격리된 장소를 선정하여 과계법규의 정하는 장소에         따라 방화구조 또는 불연구조로 하고 각 출입문은 자물쇠를 달고 소화기를 비         치한다.

환풍기 설치는 원칙으로 한다.

다. 수급자 사무실 기타

수급자 사무실, 작업원 휴게소, 기타 가설물은 건축법, 보건 관리규정, 산재    보험법 및 소방법 기타 이들에 관련되는 법규에 따라 설치한다.

1-5. 먹 메 김

수급자는 감독관의 입회하에 먹메김 후 승인을 받아야 한다.

1-6. 보 양

공사 중 가설물에 의해 건축물을 훼손하거나 오손의 우려가 있는 부분에는 적         절한 보양을 한다.

1-7. 용수 및 전력

전력은 지정된 위치에 분전반을 설치하며, 용수는 현장가설 용수를 사용하며          가설 및 용수적재 등은 수급자가 부담한다.

2. 금 속 공 사

2-1. 적 용 범 위

본 시방은 인테리어 공사에 포함되는 철, 비철금속 및 이들의 2차적 제품을    주재료로하여 제조된 기성철물이나 도면 또는 특기시방서에 따라 제작 및 설  치하는 공사에 적용된다.

단, 본장에 명기되지 않은 사항은 건축공사 표준시방서에 준한다.

2-2. 재 료

가. 금 속 재 료

1) 철, 비철금속 및 이들의 2차 제품의 소재, 제품등은 한국공업규격 (K.S)에     규정되어 있는것은 그에 따르되, 규격품이 없는 것은 감독관이 지시하는 것   또는 동등 이상품이어야 한다.

2) 규격, 형상마감등은 도면에 의하여 필요한 경우는 본시방서 타항목도 적용한다.

2-3. 공 작 도

금속공사의 기성제품은 사전에 SAMPLE을 제시하여 재질,모양,치수,색깔,마무  리 청소 및 구조기능등에 대해 감독관의 승인을 득하며, 기성제품이 아닌 것   은 공작도를 작성하여 그 제작방법 및 설치 방법등에 대해 감독관의 승인을   득한 후 제작한다.

2-4. 자재승인 신청

가. 공사 착수전 공작도, SAMPLE, 각종 시험신청서 등을 제출하여 감독관의 승인  을 득하여야 한다.

나. 공작도 작성은 본 시방서 1.8 및 1.9에 준하되 각부의 형태, 접합 및 보강,      연관공사와의 마무리, 최종마감등 필요한 사항을 기재하여야 한다.

2-5. 표 면 처 리

가. 표면처리의 색깔,광택,도장의 마무리 정도는 미리 견본품을 제출 감독관의

승인을 득하며 감독관이 별도 지시하는 부분에 대하여는 공인 시범소에 의뢰

검사서를 제출하여야 한다.

나. 스테인레스의 표면처리는 도면에 명기된대로 따른다.

다. 알미늄 및 알미늄 합금의 처리는 건설부 표준시방 (경금속 표면처리가공)에

따른다.

라. 철의 아연동금은 KSD 3506 혹은 합금화 아연도 강판으로 한다.

2-6. 녹막이 처리

가. 방청도장은 공장출고사 1회, 현장설치후 1회 방청페인트 도장을 원칙으로

하며, 도장공사 시방에 준한다.

나. 외부 또는 외부에 면이 접하는 부분의 철부는 기제품을 제외하고 전부 아연    도금을 원칙으로한다.

다. 종류가 다른 금속제품과 접촉되는 부분 마감재와 접촉하는 부착용 철물과의    접축 부분에는 네오프렌와셔를 사용하여야 하며 불가능한 경우에는 접촉면사   이에 아스팔트 프라이머를 도포 한다. (본 사항은 본 공사의 모든 이질 금속   의 접합부에 적용한다.)

2-7. 보 양

가. 금속제품은 비닐쉬트, 포리에칠렌 필름 등을 사용해서 보양한다.

나. 제품의 모서리등 손상될 우려가 있는 부분은 보호판을 대서 보양한다.

다. 공사가 완료되면 보양재를 제거하고 표면이 손상되지 아니하는 방법으로 청

소하고 필요한 부분은 왁스를 바르거나 광내기 청소를 한다.

3. 목 공 사

3-1. 일 반 사 항

본 시방서의 명시사항 이외의 기타사항은 건설부 재정 표준시방서 11에 준의          한다.

3-2. 적 용 범 위

가. 건축물 내부 전반의 목공사는 이항을 적용한다.

나. 범 위 : 벽체, 가구, 천정

3-3. 재질 및 재종

가. 재 질 : 도면에 준한다.

나. 함 수 율 : 단면에 대한 평균 함수율은 다음과 같다.

1) 치 장 재 : 12% 증기 건조목

2) 구 조 재 : 18% 증기 건조목

다. 견 본 품 (SAMPLE)

목재 및 마감재는 감독관에게 견본품을 제출하여 재질 및 형상, 색상 무늬등에

관한 승인을 득한 후 본 공사에 적용한다.

3-4. 철물 및 설치공법

각종 마무리 공법 및 철물은 특기가 없는 한 건설부제정 표준 시방서 11-1-11에       준하고 노출부분의 마무리 공법 및 각종 치수는 도면 상세에 준한다.

가. 일 반 기 준

1) 모든 제품은 공장에서 제작 후 현장 반입 후 조립을 원칙으로 하며 불가피한          경우에 한해서만 현장제작을 한다.

2) 본 공사를 시공함에 있어 도면에 의거 정확히 시공 되어져야 하며 설계자의          의도가 충분히 나타날 수 있게 시공하여야 한다.

3) 현장 여건에 따라 치수 및 형상은 변경될 수 있으며 이때는 충분한 SHOP

DRAWING을 제출하여 승인을 득한 후 공사를 착수한다.

나. 이음 맞춤의 가공 마무리

1) 목재는 시공 후 뒤틀림이나 갈라짐이 없도록 구조재와 완전 고정한다.

2) 이음을 할 때는 나비촉 맞춤 방법으로 하며, 추후 뒤틀림, 갈라짐 휨등의 변형          이 없어야 한다.

3-5. 방 염 처 리

가. 적 용 범 위

1) 실내수장 및 연소 우려가 있는 곳에 사용하는 목재의 방연처리 또는 방연목          재에 적용한다.

2) 방연 처리한 목재는 사람과 가축에 해롭지 않고 또한 철재를 녹슬지 않게 하          는 것으로 한다.

3) 목재는 방연처리에 지장이 없는 정도로 건조되어야 하며, 방연처리된 목재는

충분히 건조된 후에 사용한다.

나. 공법

1) 목재 방연처리의 공법은 도포 또는 뿜칠로 한다.

2) 도포는 솔 또는 헝겊으로 하고 뿜칠은 뿜칠기로서 1회 처리한 후, 감독관의          승인을 받아 다음회의 처리를 한다.

3) 방열처리를 한 목재를 가공하였을 때에는 그 가공부분에 대하여 방연처리를          조립전에 다시 한다.

4) 도포 또는 뿜칠일 때에는 가램, 틈, 흠집 등에 대하여서는 특히 면밀히 재처          리한다.

5) 도포나 뿜칠시의 기온은 7도 이상이어야 하며 비가 올 때에는 도포작업을 중          지한다.

3-6. 합 판

가. 합판은 라왕 합판으로 KSF 3101 규정에 합격한 것으로 3종합판(비 내수합판)         1급으로한다.

형상 및 치수는 도면에 의한다.

나. 자 재 검 수

KSF 3101 규정에 의한다.

다. 합판붙임

1)접합은 도면에 따라 틈서리 턱이 없도록 한다.

2)붙임처리는 목재 바탕면에 접착재를 사용하여 부착하며 숨은 못박기 한다.

3-7. 무 늬 목

가. 적 용 범 위

벽체 판넬 및 WOOD DOOR 제작, 가구 및 걸레받이 등에 적용한다.

나. 규 격

두께 0.5M/M이상 폭 280M/M 이상을 원칙으로하며 견본품을 제시 후 감독관의 승인을 득한 후 시공을 한다.

무늬목과 무늬목 사이에는 JOINT (이음새)가 있어서는 아니된다.

다. 무늬목 바름

1) 합판면 또는(M.D.F)에 백라왕 무늬목을 붙인 후 마감 무늬목 붙임을 원칙으   로 한다.

2) 무늬목의 색상은 견본품(300x300 M.D.F판)을 색상별로 3 TYPE 이상 제시 후  승인을 득한 후 시공한다.

3) M.D.F 및 합판의 마구리면은 마감 무늬목만을 바름을 원칙으로하며 각 벽면  의 REV-EAL도 같이 적용한다.

4) 무늬목을 바르기 전에 하지 상태를 점검 후 청결한 상태를 유지한 후 시공한다.

5) 무늬목 시공 후 청태(쇠가루등의 불순물)가 나타날 경우 이를 제거 후 도장   작업을 착수할 수 있도록 한다.

3-8 시공

가. 시공기준

1) 목공사에 사용되는 부재는 정확하게 절단 가공하여 수직, 수평은 맞추어      이음 및 맞춤부위에 틈이 생기지 않도록 견고하게 고정한다.

2) 목재의 이음위치는 한 곳에 집중되지 않도록 엇갈리게 배치하고, 이음간      격이 적절하게 되지 않는 지나치게 짧은 길이의 목재는 사용하지 않도록     한다.

3) 목재의 이음 및 맞춤부위는 필요 이상의 단면손실이 생기지 않도록 한다.

3-9 청소

수장목재를 설치한 후 표면에 오염된 용착재를 제거하고 깨끗이 청소한다.