[붙임2]

점검내역

1. 점 검 명 : 소방시설 종합정밀점검

2. 점검내용 : 청사 연면적 32,007.24㎡내의 모든 소방관련 시설

설비명	점검대상 및 내용	비 고
소화설비	ㆍ소화기 : 소화기 약제 상태 확인(109개) ㆍ옥내ㆍ외 소화전 (45개) - 소화전 급ㆍ배수 및 작동 상태 점검 - 펌프 성능 시험 ㆍ스프링클러 HEAD 배치 상태 적정 여부 (4,471개) ㆍALARM 밸브 및 PRE ACTION밸브 : 화재 감지시 밸브 작동여부 (ALARM 밸브 : 9개소 19구역,PRE ACTION밸브 : 4구역) ㆍ하론 : 하론GAS 약제 상태 및 기동장치 작동여부 점검 (7구역 , 분사 HEAD수 51개) ㆍ기타 모든 소방설비
경보설비	ㆍ자동화재 탐지 : 수신기 및 감지기 위치, 비상전원, 설비정상 가동 여부 - 수신기 3개, 감지기수 362개, 43회로 ㆍ비상방송설비 : 설비작동상태 - 방송앰프 7개, 스피커 301개 ㆍ기타 모든 경보설비
피난설비	ㆍ유도등 : 정전 시 유도등 비상전원상태ㆍ화재발생 시 유도등 작동상태 확인 ㆍ피난기구 : 피난시설 상태파악 - 유도등 166개, 피난계단 6개소, 구조대 1개 ㆍ기타 모든 피난설비
소화용수설비	ㆍ상수도 소화용수 : 상수 소화전 상태 및 급ㆍ배수 상태 ㆍ기타 모든 소화용수설비
소화활동설비	ㆍ연결송수관 상태 점검 ㆍ기타 모든 소화활동설비

설비명	점검대상 및 내용	비 고
가스 위험물 설비	ㆍ가스 사용설비 : 안전장치 정상가동 여부 - 정압실 1개소, 온수보일러 1대, 냉온수기 3대, 식당가스시설 1개소 ㆍ위험물 시설 : 탱크 유량계 - 지하 경유 저장 탱크 1대 ㆍ기타 모든 가스위험물설비
기타설비	ㆍ방화문 : 화재 시 방화문의 연동상태 확인 ㆍ방화샷다 : 화재 시 방화샷다의 작동상태여부 점검