부평(우)청사

음용수기 외주관리 시방서

2010. 06

( 부평우체국사업소 )

음용수기 외주관리 시방서

1. 적    용

본 시방서는 청결한 식수를 제공하기 위하여 부평(우)청사에 설치   한 음용수기에 대한 정기적인 필터교체로 음용수의 위생관리    등을 보다 더 효율적으로 관리에 대한 사항에 대하여 적용 한다.

2. 관리 위치

인천광역시 부평구 부평동 442-15 부평우체국청사

3. 제품 정보

구 분	모 델	관리대수	정수능력(1일)	정수 방식	제품 중량(Kg)	비 고
음용수기	JMU4011	12대	1,200L	역삼투압	48

4. 필터교체 규격

품 명	규격 (inch)	기 능	필터 교체 주기		필터 외형	비 고
			월	수량
침전필터 (1단계)	14	미세 부유물 제게 (녹, 흙, 모레)	4개월	36
카본필터(선) (2단계)	14	유기물제거 (냄새, 염소)	8개월	12
멤브레인필터 (3단계)	U/F	용존 이온 제거 (중금속, 세균, 대장균)	12개월	12
카본필터(후) (4단계)	14	가스성분 / 냄새 (물맛 향상)	12개월	12

5. 유지관리 내용

가. 필터 종류별 교환주기에 따른 정기적인 필터 교환을 한다.

나. 정수기 살균소독 및 세척은 월 1회 이상 한다.

다. 정기점검은 물탱크 살균처리제로 살균세척, 물받이 살균세척, 필터 정기

교체 한다.

라. 필터는 교체주기와 상관없이 막힘 현상 발생 시 즉시 교체    한다.

6. 사후 관리

가. 매월 정수기점검 및 A/S 요청 시 24시간 내 방문 해결 한다.

나. 설치관리자 부주의로 인한 파손 등에 대하여 발생하는 비용은 설치     자가 부담한다.

7. 납품 검수

음용수기 유지관리업체는 매월 점검 시에는 사전·사후에 현장의      담당자에게 반드시 통보하고 이상 유,무를 확인하며 음용수필터      청소 및 교체 후 정기점검표와 샘플사진을 첨부하여 검수를 현장      감독관(우체국시설관리지원단의 관리자)에게 받는다.

8. 음수기 관리 대수 (12대)

층	장소	수량(대)	층	장소	수량(대)	비 고
1F	우체국현업실	1	7F	공용 복도	1
2F	우체국보험설계사실	1	8F	공용 복도	1
3F	공용 복도	1	9F	공용 복도	1
4F	공용 복도	1	10F	공용 복도	1
5F	공용 복도	1	11F	공용 복도	1
6F	공용 복도	1	12F	공용 복도	1
소 계		6			6
합 계		12대