부평(우)청사

장애인 점자 유도 블록 교체 공사 규격서

2010. 11

( 부평우체국사업소)

[일 반 시 방 서]

제 1 장  일반 사항

1. 공 사 명

장애인 점자 유도 블록 교체 공사

2. 적용범위

1) 본 시방서는 (재) 우체국 시설관리 지원단이 관리 운영하는 부평(우)청사 장애인

점자 유도 블록 교체 공사에 적용한다.

2) 시방서에서 제시되지 않은 사항은 우체국시설관리지원단 감독관과 협의하여 의견       에 따른다.

3. 공사위치

인천광역시 부평구 부평동 442-15 [1F 우체국, 365코너, 로비, 승강기 홀, 썬큰]

4. 공사기간

착수일로부터 20일 이내

5. 주요 설치 사양

☞(한국산업규격)KSF 4561:2002                                                        (단위mm)

구 분	호 칭 치 수				제작치수에 대한 허용차
	가 로	세 로	두 께	돌출부의 높이
점 형	300	300	18	6	가로, 세로 : ±2.0 돌출부의 높이 : ±1.0
선 형	300	300	18	5

6. 기타사항

1) 착수자는 착공전에 공사전반에 대한 설명을 듣고 공사에 착수 하여야 한다.

2) 착수자는 공사시방서 및 내역서 등에 명시되지 않은 사항에 대한 시공은 우체        국시설관리지원단 감독관과 협의 후 처리하여야 한다.

3) 시공 후 매몰 또는 은폐되어 검사가 불가능 하거나 곤란한 공사 부분은 우체국       시설관리지원단 감독관의 입회하에 시공하여야 한다. 또한, 우체국시설관리지원단       감독관의 검사가 사정상 어려울 경우에는 사진을 촬영하여 제출 하여야 한다.

4) 착수자는 시공 중 모든 안전사고 예방에 철저를 기하고 취급 부주의로 인한 인명

및 재산상의 피해가 발생하였을 때 착수자는 물적․인적책임과 민․형사상의 모든

책임을 착수자 부담으로 처리하여야 한다.

5) 착수자는 공사시공 과정을 전․중․후로 구분할 수 있도록 반드시 동일 장소에

서 사진촬영 하여 준공계와 함께 제출하여야 한다.

7. 관련 법규 (법규 첨부 참조)

장애인, 노인, 임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률시행규칙(첨부 #1)

(개정2007, 3. 9 보건복지부령제389호) → (보건복지부령 제1호, 2010. 3.19 개정)

8. 설치 범위

1) 착수 도서 상의 제반 기자재에 대한 공급 및 설치

2) 착수 도서 상의 제반 기자재에 대한 시험 및 조정

3) 설치 완료 후 24개월간 품질 보증 및 책임 유지 보수

9. 하자의 보증

1) 설치 시공자는 준공 후 24개월간 기술사양서에 규정하는 품질을 보증하여야 하

며 책임유지 보수를 시행하여 최상의 운용 환경을 제공하여야 한다.

2) 설치 시공자는 다음 사항에 대한 하자가 발생하였을 경우 원인 분석과 함께 책

임을 지고 신속하게 무상 수리 또는 교체하여야 한다.

① 원자재의 불량으로 인한 하자 발생

② 제작 기술의 불량으로 인한 하자 발생

③ 설치 시공의 불량으로 인한 하자 발생

10. 수급자 및 자격기준

1) 중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한 법률 제9조의 7 및 같은법 시행령 제5

조의 6 규정에 의한 직접 생산 확인서 소지업체

(입찰전일 이전에 발급된 것으로서 유효 기간내에 있어야 한다.)

[특 별 시 방 서]

제 2 장  설치 사항

1. 참조규격

「장애인 노인 임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률시행규칙」의 최신 개정안을

따른다. (별표1) 편의시설의 구조. 재질 등에 관한 세부기준(제2조1항 관련)

가. 규격 및 색상

(1) 시각장애인의 보행편의를 위하여 감지용 점형 블록과 유도형 선형블록을

사용하여야 한다.

(2) 점자블록의 크기는 0.3미터×0.3미터인 것을 표준형으로 하며, 그 높이는 바닥

재의 높이와 동일하게 하여야 한다.

(3) 점형 블록은 블록당 36개의 돌출점을 가진 것을 표준형으로 한다.

(4) 점형 블록의 돌출점은 반구형 원뿔 절단형 또는 이 두 가지의 혼합 배열형

으로 하며, 돌출점의 높이는 0.6±0.1 센티미터로 하여야 한다.

(5) 선형블록은 블럭당 4개의 돌출선을 가진 것을 표준형으로 한다.

(6) 선형부분의 돌출선은 상단부평면형으로 하며, 돌출선의 높이는 0.5±0.1센티

미터로 하여야 한다.

(7) 점자블록의 색상은 원칙적으로 황색을 사용하되, 바닥재의 색상과 비슷하여

구별하기 어려운 경우에는 다른 색상으로 할 수 있다.

(8) 실외에 설치하는 점자블록의 경우 햇빛이나 불빛 등에 반사되거나 눈 비 등

에 미끄러지지 쉬운 재질을 사용하여서는 아니 된다.

2. 재료 재질

1) 돌기부 : 자기질(세라믹)

2) 매립부 : 자기질(세라믹)

3. 품  질

1) 본 제품은 한국산업규격 KSF 4561:2002의 규격에 맞도록 제작하여야 한다.

2) 점토제품으로 고온으로 구워낸 제품이어야 한다

3) 돌기부와 매립부가 같은 재질이어야 한다.

4) 휨이나 뒤틀림 현상이 없어야 한다.

5) 색상은 일정하여야 하며 색의 얼룩이나 백화현상이 없어야 한다.

4. 시공방법

1) 현장 바닥에 리벳형 점형과 선형의 리벳블록을 제거한다.

2) 커팅 작업 시 생기는 먼지가 많이 발생하므로 보양 작업을 실시 한다.

㉠ 우체국 실내 등     ㉡ 우체국 365코너 ATM기 등

㉢ 냉·난방 설비 FCU(바닥형, 천정형) 등     ㉣ 승강기 주변 등

※ 보양작업 미실시 시 먼지로 인한 기기 오작동 및 외관 청소상태 등 불이

익은 공사업체(착수자)가 책임을 진다.

3) 대리석 바닥을 점형 및 선형의 크기에 맞게 커팅을 한다.

※ 커팅 작업 시 생기는 먼지가 많으므로 비산 먼지를 밖으로 배기 시킨다.

4) 커팅 작업이 완료되면 대리석을 제거하고 바닥을 잘 다져 놓는다.

5) 자기질(세라믹) 점자블록은 다음의 공법 중 선택하여 시공한다.

㉠ 바닥면에 시멘몰탈을 고르게 도포하고 점자블록을 압착시키는 방법.

㉡ 바닥면에 몰탈로 바탕을 만들고 그위에 붙임용 몰탈을 발라 점자블록을 붙이

는 공법. ※시공방법은 우체국시설관리지원단 감독관과 협의하여 진행한다.

6) 줄눈 그라우트

㉠ 일반타일 및 석공사의 방식을 점자블록 시공 시에도 똑같이 통용한다.

㉡ 치장줄눈은 충분히 눌러 빈틈이 생기지 않도록 한다.

㉢ 줄눈의 폭은 별도 지시가 없는 한 3-10mm정도로 제품에 따라 결정한다.

7) 발생된 폐기물은 공정 후 바로 처리한다.(단 청사 산업폐기물도 함께 처리한다.)

5. 현장관리

1) 작업현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 화재, 기타 사고

방지에 최선을 다한다.

2) 작업 시 화재를 예방하기 위하여 소화기를 비치 후 작업 에 임한다.

3) 화기를 사용하는 공정이거나 위험물질을 사용하는 공정은 우체국시설관리지원 감독관에 보고한 후 감독관 허가 및 입회하에 작업을 실행해야 한다.

4) 일과 후에는 작업일보를 작성하여 우체국시설관리지원단 감독원에 제출한다.

5) 작업에 필요한 용전․용수는 당 청사에서 제공한다.

6) 반입된 자재 및 장비는 우체국시설관리지원단 감독관에 확인 후 반출한다.

6. 대리인 상주 및 안전사고 방지

수급자는 현장 대리인을 선정하여 작업 마감 시까지 현장에 상주하여 작업관리 및

제반 안전사고 예방에 대비해야 하고 만약 작업 중에 발생하는 모든 안전사고는

수급자(착수자)가 책임을 진다.

[장애인 점자 유도 블록 교체 공사 자재 내역서]

공 종	규 격	수 량	단 위
자기질 점형 점자 블록	300*300*18t	66	매
자기질 선형 점자 블럭	300*300*18t	10	매
재료 할증률	3%	3.03	매
모르타르	배합비 1:3	4	m3
시멘트	40KG	1	포
모래	강모래	5	m3
다이어몬드 절삭 날	4"	4	EA
롤 비닐	1.5*45M	2	롤
암석 절취	보통암	1.5	m3
인력 터파기	보통토사	1.5	m3
바탕고르기	24mm	7.1	m2
타일붙임	24mm	7.1	m2
공구손료	노무비의 3%	1	식
현장 정리	조적조	7.1	m2
산업 폐기물 처리비용	1ton	1	식