부평(우)청사

자재창고 경량 앵글 선반 구매 설치 시방서

2011. 03

[일 반 시 방 서]

제 1 장  일반 사항

1. 공 사 명

자재창고 경량 앵글 구매·설치

2. 적용범위

1) 본 시방서는 (재) 우체국 시설관리 지원단이 관리 운영하는 부평(우)청사

자재창고(B5F) 및 중앙감시반(B5F) 구매 설치 공사에 적용한다.

2) 시방서에서 제시되지 않은 사항은 “우체국 시설관리 지원단”과 협의하여

의견에 따른다.

3. 공사위치

인천광역시 부평구 부평동 442-15 [B5F 기계실·전기실·중앙감시실]

4. 공사기간

발주일로부터 20일 이내

5. 주요 설치 사양

○ 경량 앵글 선반 사양

설치 장소	설치 규격(mm)	단위	수량		비 고
기계실(B5F)	1,200 × 450 × 1,800	EA	4		1. 5단(4칸) 2. 선반 녹색 고무판 설치
	900 × 450 × 1,800	EA	1
	900 × 450 × 2,100	EA	4
전기실(B5F)	1,200 × 450 × 1,800	EA	5
중앙감시실(B5F)	900 × 450 × 1,800	EA	3		5단(4칸)
구매 설치 및 설치 전·후 사진

6. 기타사항

1) 제작업체는 착공전에 공사전반에 대한 설명을 듣고 공사에 착수 하여야 한다.

2) 제작업체는 공사시방서 및 내역서 등에 명시되지 않은 사항에 대한 구매 설치

시공은 “우체국 시설관리 지원단”과 협의 후 처리하여야 한다.

3) 시공 후 검사가 불가능 하거나 곤란한 공사 부분은 “우체국 시설관리 지원단”

의 입회하에 시공 하여야 한다. 또한, “우체국 시설관리 지원단”의 검사가         사정상 어려울 경우에는 사진을 촬영하여 제출 하여야 한다.

4) 제작업체는 시공 중 모든 안전사고 예방에 철저를 기하고 취급 부주의로 인한 인

명 및 재산상의 피해가 발생하였을 때 제작업체는 물적․인적책임과 민․형사상의 모

든 책임을 제작업체 부담으로 처리하여야 한다.

5) 제작업체는 공사시공 과정을 전․중․후로 구분할 수 있도록 반드시 동일 장소에

서 사진촬영 하여 준공계와 함께 제출하여야 한다.

7. 설치 범위

1) 설계 도서 상의 제반 기자재에 대한 공급 및 설치

2) 설계 도서 상의 제반 기자재에 대한 시험 및 조정

3) 설치 완료 후 24개월간 품질 보증 및 책임 유지 보수

8. 하자의 보증

1) 제작업체는 준공 후 24개월간 기술사양서에 규정하는 품질을 보증하여야

하며 책임유지 보수를 시행하여 최상의 운용 환경을 제공하여야 한다.

2) 제작업체는 다음 사항에 대한 하자가 발생하였을 경우 원인 분석과 함께

책임을 지고 신속하게 무상 수리 또는 교체하여야 한다.

① 원자재의 불량으로 인한 하자 발생

② 제작 기술의 불량으로 인한 하자 발생

③ 설치 시공의 불량으로 인한 하자 발생

④ 기타 유지 보수, 시험 등 부주의로 인한 장비의 파손 및 하자 발생

[경량 앵글 선반 구매 설치 특별 시방서]

제 2 장  설치 사항

1. 적용규정

1) 본 자재는 경량 앵글 선반의 모든 자재에 관하여 적용한다.

2) 모든 자재는 “우체국 시설관리 지원단”이 요구하는 제반서류를 제출하여 “우

체국 시설관리 지원단”의 사전승인을 한 후 현장 반입한다.

3) 검사는 원칙적으로 품목마다 선정하여 실시하며, 검사에 불합격품은 현장으로       부터 즉시 반출하여야 하며, 만일 부득이한 경우에는 “우체국 시설관리 지원

단”에게 그 사유를 반출 예정일과 함께 제출하여 승인을 받아야 한다.

2. 자  재

1) 본 설치에 사용되는 재료는 ㉿제품을 사용함을 원칙으로 하며 모든 제품은

사전 견본을 제출하여 관리인의 승인을 득하며, 이를 현장 관리인이 보관하여

완성 제품의 검사기준으로 삼는다.

2) 고무판의 형채는 1.6mm두께이고, 모양이 바르고 매끄럽고 균일하며, 홈 등의

결함이 없어야 한다.

3. 시공

설치 공사는 공사 설계도면과 표준 공법에 의거 시공할 것이며, 도면 기타

상황에 대하여 의견이 있을 시는 “우체국 시설관리 지원단”에게 보고하고 지시

에 따른다.(조립 완료 후 경량 앵글의 기둥에 바닥에 캡 설치 및 앵글 선반 고

무판 설치를 한다.)

4. 현장관리

1) 작업현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 화재, 기타 사고

방지에 최선을 다한다.

2) 작업 시 화재를 예방하기 위하여 소화기를 비치 후 작업 에 임한다.

3) 화기를 사용하는 공정이거나 위험물질을 사용하는 공정은 반드시

“우체국 시설관리 지원단”에게 보고한 후 감독원 허가 및 입회하에 작업을

실행해야 한다.

4) 일과 후에는 작업일보를 작성하여 “우체국 시설관리 지원단”에 제출한다.

5) 작업에 필요한 용전․용수는 당 청사에서 제공한다.

6) 반입된 자재 및 장비는 “우체국 시설관리 지원단”에 확인 후 반출한다.

7) 작업으로 인해 발생된 폐기물은 공정 후 바로 처리한다.

5. 대리인 상주 및 안전사고 방지

수급자는 현장 대리인을 선정하여 작업 마감 시까지 현장에 상주하여 작업관리 및

제반 안전사고 예방에 대비해야 하고 만약 작업 중에 발생하는 모든 안전사고는

수급자(제작업체)가 책임을 진다.

붙임 #1. 앵글선반 제작 규격 내역서       -------  1부

#2. 앵글선반 제작도면 및 실장도     -------  1부

붙임 #1

경량 앵글 선반 구매 설치 규격 내역서

설치 장소	설치 규격(mm)	단위	수량	비 고
기계실(B5F)	1,200 × 450 × 1,800	EA	4	1. 5단(4칸) 2. 선반 녹색 고무판 설치
	900 × 450 × 1,800	EA	1
	900 × 450 × 2,100	EA	4
전기실(B5F)	1,200 × 450 × 1,800	EA	5
중앙감시실(B5F)	900 × 450 × 1,800	EA	3	5단(4칸)
기둥 바닥 안정좌 캡	녹색	EA	88

붙임 #2

경량 앵글 선반 설치 도면 및 실장도

붙임 #2

경량 앵글 선반 설치 도면 및 실장도