포스트타워

페이퍼 타올 케이스 구매ㆍ설치 시방서

2011. 08.

1. 설치명

화장실 페이퍼 타올 케이스 구매ㆍ설치

2. 적용범위

1) 본 시방서는 (재)우체국시설관리지원단(이하 “갑”이라 함)이 관리

운영하는 포스트타워 공용 화장실의 페이퍼(핸드)타올 케이스 설치에 대해서 적용한다.

2) 시방서에서 제시되지 않은 사항은 “갑”과 협의하여 의견에 따른다.

3. 설치수량 및 위치

1) 수량 : 48개소(붙임#1 참조)

2) 위치 : 서울시 중구 충무로 1가 21-1 포스트타워 공용 화장실내

(각 층별 설치위치는 협의하여야 한다)

4. 제작ㆍ설치사양

1) 규격 : 노출형(300(W)*750(H)*140(D))

2) 재질 : 스테인레스(SUS 303)

3) 잠금 장치가 있는 간단한 조작으로 페이퍼 타올을 갈아 끼울 수         있어야 한다.

품 명	단위	수량	규격	제품 샘플
페이퍼(핸드) 타올 케이스	EA	48	노출형 300(W)*750(H)*140(D) 재질 : 스텐레스(SUS 303) 두께 : 1mm이상 휴지통 기능 겸용

4) 케이스는 스텐레스 재질로 1.0mm 두께 이상으로 제작하고 모양이

바르고 균일하며, 마감처리를 매끄럽게 하여 설치 후 사용함에 결함이 없어야 한다.

5. 설치기간

발주일로부터 20일 이내

6. 설치업체 자격기준

주된 영업소의 소재지가 수도권(서울,경기,인천)에 소재한 업체

7. 설치시 유의사항

1) 설치시 평일 및 주말을 이용하여 케이스가 이탈되지 않도록 단단히 고정하여야 한다.

2) 설치 기간중 얻은 모든 기밀사항은 외부에 누설할 수 없으며 외부에

누설할 경우 이에 대한 모든 민ㆍ형사상 책임을 진다.

3) 설치 후 시공상의 하자 발생시 즉시 처리하여야 한다.

(비용 발생시 설치업자가 모두 부담한다)

8. 기타사항

1) 납품업체는 설치전에 설치위치등에 대한 설명을 듣고 업무에 착수 하여야 한다.

2) 납품업체는 시방서등에 명시되지 않은 사항에 대한 구매 설치 시공은 “갑”과 협의 후 처리하여야 한다.

3) 설치가 불가능하거나 곤란한 부분은 “갑”의 입회하에 시공하여야 한다. 또한 “갑”의 검사가 사정상 어려울 경우에는 사진을 촬영하여 제출하여야 한다.

4) 납품업체는 시공 중 모든 안전사고 예방에 철저를 기하고 취급 부주의로 인한 인명 및 재산상의 피해가 발생하였을 때 납품업체는 물적ㆍ인적책임과 민ㆍ형사상의 모든 책임을 납품업체 부담으로 처리하여야 한다.

5) 납품업체는 설치 과정을 전ㆍ중ㆍ후로 구분할 수 있도록 반드시 동일 장소에서 사진 촬영하여 준공계와 함께 제출하여야 한다.

9. 설치범위

1) 납품상의 제반 기자재에 대한 공급 및 설치

2) 설치 완료 후 12개월간 품질 보증 및 책임 유지

10. 하자의 보증

1) 설치 시공자는 준공 후 12개월간 품질을 보증하여야 하며 책임 유지를 시행하여 최상의 운용 환경을 제공하여야 한다.

2) 설치 시공자는 다음 사항에 대한 하자가 발생하였을 경우 원인 분석과 함께 책임을 지고 신속하게 무상 수리 또는 교체하여야 한다.

① 원자재의 불량으로 인한 하자 발생

② 설치 시공의 불량으로 인한 하자 발생

③ 기타 시공상의 부주의로 인한 장비의 파손 및 하자 발생

【붙임#1】                                            (단위 : 개)

층별	A코어(남)	A코어(여)	B코어(남)	B코어(여)
20F	1	1	1	1
19F	1	1	1	1
18F	1	1	1	1
17F	1	1	1	1
16F	1	1	1	1
15F	1	1	1	1
14F	1	1	1	1
13F	1	1	1	1
12F	1	1	1	1
11F
10F
9F	1	1	1	1
8F	1	1	1	1
B3F	1	1	1	1
소 계	12	12	12	12
총 계	48