북인천우체국 내·외부 바닥

매트 구매 설치 규격서

2011. 10

내·외부 매트 구매 설치 규격서

1. 적용 범위

본 규격서는 우체국시설관리지원단의 북인천사업소 내·외부 바닥매트 구매(납품) 및 설치에

적용한다.

2. 납품 장소

인천광역시 부평구 부평동 546-62번지 북인천우체국

3. 품질 보증

1) 제품 품질인증서를 첨부하여야 한다.

2) 2010년 6월1일 이후에 제작된 제품이여야 한다.

3) 조립된 제품이 아닌 정품을 납품하여야 한다.

4. 보증기간

1) 납품일로부터 무상으로 2년간 보증하여야 한다.

2) A/S요청 시 요청일로부터 2일 이내에 처리하여야 한다.

5. 납  품

1) 제품을 납품할 경우 우리단 북인천우체국사업 관리 담당자의 검수절차를 거쳐야 한다.

2) 검수를 득한 후 우리단에서 지정한 장소에 제품을 납품·설치하여야 한다.

3) 제품의 납품기일은 계약일로부터 20일 이내에 하여야 한다.

4) 배송에 소요되는 모든 제반 경비는 공급업체의 부담으로 해결하여야 한다.

5) 설치제품 납품 시 설치 제품에 검정계통의 테두리를 마감하여 납품한다

별첨 #1 : 내·외부 바닥매트 구매설치 규격서

별첨 # 1

내·외부 바닥매트 구매 설치 규격서

구 분	최소 규격	비고
내부설치용	① 두께가 다른 2가지의 폴리프로필렌 화이버로 만든 카페트형 매트이어야 하며, 강한 내구성을 가져야 한다. ② 수축, 변형, 변색 되지 않는 제품 이어야한다. ③ 두께는 최소 8.0 mm의 복원력을 가져야 한다. ④ 중량이 1㎡에 3.4kg 이상이어야 한다. ⑤ 향균 인증 시험을 통과한 제품이어야 한다. ⑥ 설치 제품은 3M Nomad 6500 Carpetr와 품질이 동등 이상 이어야 한다.
외부설치용	① 비닐계 필라멘트로 결합시킨 매트 제품이어야 하며, 오일 저항성이 있는 제품으로 건조한 조건이나 물기가 있는 조건 모두에서 사용 가능한 제품 이어야 한다. ② 수축, 변형, 변색 되지 않는 제품 이어야한다. ③ 두께는 최소 17.2 mm 의 복원력을 가져야 한다. ④ 중량이 1㎡에 최소 4.46 kg 이상이어야 한다. ⑤ 향균 인증 시험을 통과한 제품이어야 한다. ⑥ 설치 제품은 3M Nomad Scraper 8100매트 Carpetr와 품질이 동등이상 이어야 한다.

1. 규격 사항

NO	설치위치	규 격	단위	수량	비고
①	현업실 출·입구	1800 × 2600	장	1	내부 설치용
②	현업실 방풍실(365)	1800 × 3200	장	1
③	현업실 내부출·입구	1800 × 6600	장	1
④	청사 출입구	1800 × 6000	장	1
⑤	1층 청사 로비	1800 × 11000	장	1
⑥	승강기 내부	1600 × 1900	장	2
⑦	청사 주출·입구	1200 × 5600	장	1	외부 설치용

2. 구매 규격                                       (단위 : mm]