○ 배관 및 밸브 공사 전·후 사진

정화조실 배관 전 도면

정화조실 배관 후 도면

○ 배관 및 밸브 규격

구 분	정화조실(B4F)
배 관	SST 배관 80A, SST 90 엘보 80A, SST 티이 80A
밸 브	버터플라이 밸브 80A
후렌지	SST 후렌지 80A, SST 맹 후렌지 80A, STS 캠록 카프링 80A

[배관 증설 및 밸브 설치 공사 내역서]

공 종	규 격	수 량	단 위
1. 정화조실(B4F) 공사 내역서
STS 용접식 강관배관	80A	2	M
STS 용접식 T	80A	1	EA
STS 용접식 90L	80A	1	EA
후렌지	10K, 80A	5	EA
후렌지(맹)	10K, 80A	1	EA
버터플 기어식 밸브	10K, 80A	2	EA
STS 캠록 카프링	후렌지타입 3", 80A	1	EA
STS 캠록 카프링	캡 3", 80A	1	EA
STS 볼트	16*110mm	26	EA
STS 너트	16mm	26	EA
용접봉	STS용	1	kg
용접개소		15	개소
잡자재비	3%	1	식