부평대로(우)청사

배관(밸브) 설치 공사 시방서

2011. 10

( 부평대로 우체국 사업소)

[일 반 시 방 서]

제 1 장  일반 사항

1. 공 사 명 : 배관(밸브) 설치 공사

2. 공사위치 : 인천광역시 부평구 부평동 442-15 부평대로 우체국청사[B4F]

3. 공사범위

1) 본 공사는 (재)우체국 시설관리 지원단이 관리 운영하는 부평대로(우)청사 B4F 정화조실 청소배관 및 부대설비 설치공사로 본 시방서에 의거 성실히 시공하여야 한다.

2) 본 공사는 관계법령 및 표준 시방서를 따르고 별도에 대한 사항은 특기 시방서에 준하여 시행하여야 한다.

3) 특기 시방서에 기재가 되지 않은 사항은 건축설비 표준 시방서에 준하여 시행한다.

4) 시방서에서 제시되지 않은 사항이거나 불분명한 공사에 대해서는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관과 협의하여 시행 한다

4. 공사기간

발주일로부터 20일 이내

5. 배관공사 기본 규격

구 분	공사 위치	공 사 내 용
정화조 청소배관 밸브 증설 공사	B4F 정화조실	ㅇ 파이프, 티이, 엘보 : 관경 80mm 스텐레스 ㅇ 버티플라이밸브, 캡록카프링 : 관경 80mm

6. 적용순서

가) 본 시방서에 명기가 없는 사항은 당해표준 / 특기 시방서에 준하며 내용이 서로 상이 할 때는 본 시방이 우선한다.

나) 본 시방, 도면 또는 표준시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이해하기 불가능 할 때는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관으로 부터 서면으로 대안에 관한 승인을 얻은 후 시행한다.

7. 이   의

설계도서 및 시방의 내용이 상이하거나 누락, 오기되었을 경우에는 반드시 우체국시설관리지원단 감독관과 협의를 하여야 하며 견해의 차이가 발생되었을 경우 우체국시설관리지원단 감독관의 지시에 따른다.

8. 시공 계획서

가) 시공업체는 자재운반, 장비사용 또는 기타 필요한 시행 계획서(공정표 포함)를 상세히 작성하여 공사 착수전에 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받아야 한다.

나) 시행 계획서중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 과정에 대해서는 그 시행방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.

다) 시공업체는 현장 사항에 따른 정확한 업무 진행 계획서를 제출하여 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받는다.

9. 재료

가) 재료(기자재 및 부속품)은 순정품을 사용하며, 특기하지 않는 한 모두 한국공업규격의 신품을 사용하여야 하며 KS가 없는 품목은 이에 준하는 국산 최상품을 사용하여야 한다.

나) 본 공사에 사용되는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본 등 기술 자료를 제출하고 우체국시설관리지원단 감독관의 승인을 받아 사용하여야 한다.

10. 입회 검사

가) 공사 실시 전 모든 공사 재료와 자제에 대한 재반입, 반출은 우체국시설관리지원단 감독관의 입회하에 승인을 받아야 한다.

나) 공사 완료 후 TEST 과정 시 우체국시설관리지원단 감독관의 입회하에 실시한다.

다) 본 배관 및 밸브 증설 공사에 대한 검사는 각 공정별로 중간검사를 받아야 하며 검사에 필요한 사항은 우체국시설관리지원단 감독관과 협의하여 도급자의 부담으로 행하여야 한다.

마) 검사방법 및 검사기준은 각 관련규정 해당 사항에 따른다.

11. 책임자 선정

배관 및 밸브 증설 공사 도급자의 현장 상주인력은 착공과 동시에 투입하여 완료시까지 이동됨이 없이 하고, 우수한 자격을 갖춘 자를 현장책임자로 선정되도록 한다.

12. 공사 현장 관리

가) 공사 현장의 관리는 노동법, 안전관리법, 환경보전법 등 관계법규에 따라 수행한다.

나) 시공업체는 작업현장에 항상 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난 기타 사고 방지에 최선을 다하여야 한다.

다) 배관 및 밸브 증설 공사 관계자 및 제3자에게 피해가 미치지 않도록 안전관리 및 공해방지에 노력하여야한다.

라) 배관 및 밸브 증설 공사가 끝났을 때에는 가설물 등을 조속하게 철거하고 청소 및 뒤처리를 깨끗이 하여야 한다.

13. 자재 관리

배관 및 밸브 증설 공사 중 자재 및 철거물은 우체국시설관리지원단 감독관이 지정하는 장소에 적재 정리하며 주위를 청결히 유지하기 위하여 공사 완료 후 청소를 실시하여야 한다.

(우체국시설관리지원단 감독관의 필요에 의한 자재 정리 청소를 요구할 경우 즉시 지시에 따라야 한다.)

14. 화재 예방

공사시 절단 작업이나 용접작업 등을 행할 때에는 주위의 인명과 시설물 및 장비가 손상되지 않도록 화염 비산 방지의 조치를 하는 동시에 화재 예방 대책 등 안전 조치를 강구한 후 작업에 임한다.

15. 위임 금지

시공업체는 우체국시설관리지원단의 승인 없이 본 공사 업무를 타인에게 위임 할 수 없다.

16. 공사 진행 보고

공사 중 현장 작업일지를 우체국시설관리지원단의 감독관이 제공하는 양식에 의거 작업당일 제출하며 공사의 진행 과정 및 현장 작업을 이해 할 수 있도록 칼라사진 으로 촬영하여 전 공정에 관한 작업사진을  작업 전⋅후로 구분하여 공정별로 진행사항을 촬영하고 이를 2부로 제작하여 우체국시설관리지원단에게 제출한다.

[특 별 시 방 서]

제 2 장  시공 사항

1. 공사 범위

가) 정화조실(B4F) 배관 및 밸브 증설 작업.

2. 공사 내용

1) 정화조실(B4F) 청소배관 바이패스 연결 배관 증설 및 버터플라이 밸브 설치.

2) 기계실(B5F) 지열시스템 디워터링 탱크 누수 용접 보수 작업.

3) 용접부위 누수 TEST 작업 실시.

4) 각 배관의 밸브 작동상태 및 누수 TEST 작업 실시.

※ 상기의 모든 작업은 우체국시설관리지원단 감독관 확인 필수 사항임.

3. 시공 방법

1) 정화조실(B4F)

가) 기존 설치되어 있는 청소 배관에 밸브 및 캡록 카프링을 추가 시공 한다.

나) 도면을 참고하여 시공하되 밸브 설치 높이 및 캡록 카프링 설치 위치는

기본 도면을 참고로 하고, 감독관과 협의하여 설치 높이 및 설치위를 협의 한다.

다) 용접 작업 시에는 바닥 및 벽을 견고하게 보양을 한다.

라) 배관 부속품이 추가되어 용접 한 곳은 은분으로 도색을 한다.

2) 기계실(B5F)

가) 지열 시스템 디워터링 탱크 열 응력 신축으로 인한 STS탱크 누수 용접 보수          작업을 한다.

※ 배관과 배관의 부속품에는 누수 및 용접으로 인한 비틀림이 없도록 하여야 한다. 제작은 제품자료 및 시공 상세도와 일치하여야 한다.

4. 일반 사항

가) 시공업체는 본 공사를 실시함에  있어 시방서에 준하여 우체국시설관리지원단 감독

관의 지시에 순응하고 감독관의 승인 없이 임의로 작업을 할 수 없다.

나) 모든 장비가 만족스러운 기능을 발휘 할 수 있도록 확실하게 작업하고 명시되지

않은 사항이라도 필요하다고 판단되면 작업에 임한다.

다) 작업장 주변은 항상 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 기타의 사고 방지에 최선

을 다한다.

라) 시공업체의 현장 대리인은 현장에 상주하며 제반 공정관리 및 안전관리에 대한 책

임을 진다.

마)시공업체는 착공에 앞서 착공계, 공정표, 출입자 명단 등을 제출하여 우체국시설관

리지원단의 감독관에게 승인을 받는다.

바) 시공업체에 발생되는 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며 당사에 손해를

입혔을 경우에는 즉시 변상해야 한다.

사) 작업 중 화기를 취급할 경우에는 초기 진화용 소화기 등을 비치하여 작업에 임하

여야 하며 화재 예방에 철저를 기하여야 한다.

아) 공사 중에 발생하는 모든 폐기물은 공사 계약자가 처리 한다.

5. 검수 및 공사완료

가) 시공업체는 모든 작업을 완료하면 TEST과정을 실시하여 검사를 득한다.

나) 우체국시설관리지원단 감독관의 최종 검수에 합격하면 공사는 종료되며 공사의

하자 보증기간은 1 년으로 한다.

※ 시공업체는 하자기간 중 배관 및 밸브 증설 공사 중 용접부의 누수발생 및 사용상 문제가 발생하면 최대한 빠른 시간내에 A/S를 실시해야 한다.

다) 작업의 중요 사항은 사진 촬영 제출하며, 준공서류와 기타 서류는 다음과 같다.

① 착수계

1) 현장 책임자 지정서

2) 기타 “갑”이 요구하는 사항

② 하자이행 증권(담보기간 1년, 보증금율 10%)

③ 청구서(세금계산서, 거래명세표)

④ 작업 보고서

⑤ 사업자 등록 사본

⑥ 통장 사본

[배관 증설 및 밸브 설치 공사 내역서]

공 종	규 격	수 량	단 위
1. 정화조실(B4F) 공사 내역서
STS 용접식 강관배관	80A	2	M
STS 용접식 T	80A	1	EA
STS 용접식 90L	80A	1	EA
후렌지	10K, 80A	5	EA
후렌지(맹)	10K, 80A	1	EA
버터플 기어식 밸브	10K, 80A	2	EA
STS 캠록 카프링	후렌지타입 3", 80A	1	EA
STS 캠록 카프링	캡 3", 80A	1	EA
STS 볼트	16*110mm	26	EA
STS 너트	16mm	26	EA
용접봉	STS용	1	kg
용접개소		15	개소
잡자재비	3%	1	식