부평대로(우)청사

휴게테라스 스테인리스 출입문 설치 시방서

2011. 10

( 부평대로우체국사업소)

[일 반 시 방 서]

제 1 장  일반 사항

1. 공 사 명

1F 휴게테라스 스테인리스 출입문 설치 공사

2. 적용범위

1) 본 시방서는 (재) 우체국 시설관리 지원단이 관리 운영하는 부평대로(우)청사

휴게테라스(1F) 스테인리스 출입문 설치 공사에 적용한다.

2) 시방서에서 제시되지 않은 사항은 “우체국 시설관리 지원단”과 협의하여

의견에 따른다.

3. 공사위치

인천광역시 부평구 부평동 442-15 [1F]

4. 공사기간

발주일로부터 20일 이내

5. 주요 설치 사양

○ 스테인리스출입문 사양

구 분	재 료	규 격		수 량	단위
1F 휴게테라스	스테인리스 사각파이프	100*50*1.5T		6	M
	스테인리스 사각파이프	60*40*1.5T		8	M
	스테인리스 사각파이프	15*15*1.5T		20	M
	로구로(원형파이프)	25.4￠		56	EA
	돌출경첩			3	EA
	빗장			1	EA
	대문개폐기(외부용)	자물쇠포함		1	EA
제작 사이즈 및 제작 후 사진

6. 기타사항

1) 시공업체는 착공전에 공사전반에 대한 설명을 듣고 공사에 착수 하여야 한다.

2) 시공업체는 공사시방서 및 내역서 등에 명시되지 않은 사항에 대한 시공은 “우체국 시설관리 지원단”과 협의 후 처리하여야 한다.

3) 시공 후 검사가 불가능 하거나 곤란한 공사 부분은 “우체국 시설관리 지원단”의 입회하에 시공 하여야 한다. 또한, “우체국 시설관리 지원단”의 검사가 사정상 어려울 경우에는 사진을 촬영하여 제출 하여야 한다.

4) 시공업체는 시공 중 모든 안전사고 예방에 철저를 기하고 취급 부주의로 인한 인명 및 재산상의 피해가 발생하였을 때 계약자는 물적․인적책임과 민․형사상의 모든책임을 계약자 부담으로 처리하여야 한다.

5) 시공업체는 공사시공 과정을 전․중․후로 구분할 수 있도록 반드시 동일 장소에서 사진촬영 하여 준공계와 함께 제출하여야 한다.

7. 설치 범위

1) 계약 도서 상의 제반 기자재에 대한 공급 및 설치

2) 계약 도서 상의 제반 기자재에 대한 시험 및 조정

3) 설치 완료 후 24개월간 품질 보증 및 책임 유지 보수

8. 검수 및 공사완료

1) 설치 시공자는 준공 후 24개월간 기술사양서에 규정하는 품질을 보증하여야 하며 책임유지 보수를 시행하여 최상의 운용 환경을 제공하여야 한다.

2) 설치 시공자는 다음 사항에 대한 하자가 발생하였을 경우 원인 분석과 함께 책임을 지고 신속하게 무상 수리 또는 교체하여야 한다.

① 원자재의 불량으로 인한 하자 발생

② 제작 기술(설치 시공)의 불량으로 인한 하자 발생

③ 기타 유지 보수, 시험 등 부주의로 인한 장비의 파손 및 하자 발생

3) 작업의 중요 사항은 사진 촬영 제출하며, 준공서류와 기타 서류는 다음과  같다.

① 착수계

② 하자이행 증권(1년, 총 공사 금액의 10%)

③ 청구서(세금계산서, 거래명세표)

④ 사업자 등록 사본

⑤ 통장 사본

[스테인리스 출입문 설치 특별 시방서]

제 2 장  설치 사항

1. 적용규정

1) 본 자재는 스테인리스 출입문 자재 스테인리스 파이프, 스테인리스 모든   자재에 관하여 적용한다.

2) 모든 자재는 “우체국 시설관리 지원단”이 요구하는 제반서류를 제출하여 “우체국 시설관리 지원단”의 사전승인을 한 후 현장 반입한다.

3) 검사는 원칙적으로 품목마다 선정하여 실시하며, 검사에 불합격품은 현장으로부터 즉시 반출하여야 하며, 만일 부득이한 경우에는 “우체국 시설관리 지원단”에게 그 사유를 반출 예정일과 함께 제출하여 승인을 받아야 한다.

2. 자  재

1) 파이프는 STS PIPE  KS제품(STS304)을 사용하여야 하며, 품질보증 업체인(Q마크)제품을 사용하여야 한다.

2) 형체의 모양이 바르고 매끄럽고 균일하며 사용상 해로운 부품, 홈 등의 결함이 없어야 한다.

3) KS 허용오차 및 화학성분

① KS 허용오차 원형강관

구 분	허 용 분 야
외 경	30mm 미만	±0.3mm
	30mm 이상	±%1
두 께	WT ＜ 1.25	±0.15
(WT:두께,	1.25 ＜ WT ＜2.0	±0.20
단위:mmm)	2.0 ＜ WT	±10%
길 이	± 10mm 이상
적 진 도	2 / 1,000

② 화학성분

종 류	화 학 성 분 (%)
STS 304	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
	0.08 이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045 이하	0.030 이하	8.00 ~ 10.50	18.00~ 20.00

3. 시공

제반 공사는 공사 설계도면과 표준 공법에 의거 시공할 것이며, 도면 기타   상황에 대하여 의견이 있을 시는 “우체국 시설관리 지원단”에게 보고하고 지시에 따른다.

1) 스텐레스 출입문의 조립 및 시공은 관련 전문기술자에 의해 행해져야 한다.

2) 구부림(벤딩) 가공은 용접한 부위가 없어야 한다.

3) 구부림(벤딩) 부위가 미려해야 하며, 원형이 변경되어서는 안된다.

4) 용접은 알곤용접 제작으로서 점용접을 한다.

5) 출입문 제작시 부제의 접합은 알곤용접 또는 동등이상의 성능이 인정되는 방법으로하고, 용접 부위는 미려하게 마감하여야 하며, 표면이 변식된 부분은 STAILCLEANER 처리를 하여 원상복구 하여야 한다.

6) 설치시 제품의 접합부위는 견고해야 하며 흔들림이 있어서는 안되며, 수직수평이 맞고 견고하고 미려하게 설치하여야 한다.

4. 현장관리

1) 작업현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 화재, 기타 사고

방지에 최선을 다한다.

2) 작업 시 화재를 예방하기 위하여 소화기를 비치 후 작업 에 임한다.

3) 화기를 사용하는 공정이거나 위험물질을 사용하는 공정은 반드시

“우체국 시설관리 지원단”에게 보고한 후 감독원 허가 및 입회하에 작업을

실행해야 한다.

4) 일과 후에는 작업일보를 작성하여 “우체국 시설관리 지원단”에 제출한다.

5) 작업에 필요한 용전․용수는 당 청사에서 제공한다.

6) 반입된 자재 및 장비는 “우체국 시설관리 지원단”에 확인 후 반출한다.

7) 작업으로 인해 발생된 폐기물은 공정 후 바로 처리한다.

5. 대리인 상주 및 안전사고 방지

시공업체는 현장 대리인을 선정하여 작업 마감 시까지 현장에 상주하여 작업관리 및 제반 안전사고 예방에 대비해야 하고 만약 작업 중에 발생하는 모든 안전사고는 수급자(계약자)가 책임을 진다.