1	장비규격

제품명

최소 규격

비  고

마루광택기

(Floor Machine)

· 정격전압 : 220V / 60HZ

· 회전수 : 160rpm 이상

· 중량 : 34kg/36kg/40kg 이상(16″/18″/20″)

· 출력 : 1,250W/1.5HP 이상

· 입력전선 : 15A × 15m

· 내치기어 장착(3단 기어System)

· 안전장치 내장

· 각도 조절 방식 : 풋온오프기어, 원터치(자동) 핸들

풋온오프기어	원터치(자동) 핸들

·

약품통부착

인스트락 포함

홀더 2개 제공

바닥건조기

(선풍기형)

· 정격전압 : 220V

· 풍량 : 3단조절(380 ㎥/min)

· 풍속 : 450m

· 출력 : 260W

· 회전수 : 500rpm

· 입력전선 : 2.7m

· 중량 : 16.8kg

· 크기 : 610W x 600L x 840H

· 이동바퀴, 손잡이 장착

보흥클레온

DR-260

2	제품별 구입수량

품 명	단위	구입수량	비고
마루광택기(16인치)	대	1
마루광택기(18인치)	대	1
마루광택기(20인치)	대	2
선풍기형 건조기	대	35	보흥클레온DR-260

3	납품장소

번호	관서명	신규 투입장비			비고
		장비명	규격	수량
1	동서울(집)	마루세척기	20"	2
		바닥건조기	선풍기형	5
2	수원(집)	마루세척기	16"	1
		바닥건조기	선풍기형	2
3	국제(물)	마루세척기	18"	1
4	부산(집)	바닥건조기	선풍기형	4
5	영암(집)	바닥건조기	선풍기형	3
6	대구(집)	바닥건조기	선풍기형	3
7	포항(집)	바닥건조기	선풍기형	4
8	원주(집)	바닥건조기	선풍기형	2
9	정보센터	바닥건조기	선풍기형	4
10	부천(집)	바닥건조기	선풍기형	4
11	고양(집)	바닥건조기	선풍기형	1
12	동서울(물)	바닥건조기	선풍기형	1
13	제주(집)	바닥건조기	선풍기형	2
합 계		마루세척기	16/18/20	4
		바닥건조기	선풍기형	35

4	기타사항

가. 납품기한 : 2011. 12. 30

나. 납품조건 : 현장 입고도

1) 2011. 6. 1 이후에 제작된 제품(관련자료 또는 확인서 제출)

2) 납품시 품질보증서 및 장비별 사용매뉴얼(한글판) 각 1부 제공

3) 해당 관서별 계약품목별 수량을 현장에 직접 납품

4) 무상A/S 2년(납품일 기준)

5) A/S 처리기간 : 요청일로부터 5일 이내

5	참고사진

제품별 사진(예시) 및 용도

제품명	바닥건조기	바닥마루세척기(Floor Machine)
사진 (예시)
용도	- 바닥 물기건조 - 왁스작업 후 건조	- 바닥 습식세척 - Hard Floor 왁스작업