흥학관 1층 산책로 외부공간 화단(플랜터)외 환경개선공사

현장설명서

	’23. 02. 22.

	환경안전혁신본부

서일대학교 흥학관 1층 산책로 외부공간 화단(플랜터)외 환경개선

공 사 명

서일대학교 흥학관 1층 산책로 외부공간 화단(플랜터)외 환경개선공사

발 주 자

서일대학교

위    치

서울시 중랑구 용마산로 90길 28로 서일대학교 흥학관1층 외부공간

공사사유

1) 외부 다목적공간 환경개선 구축 및 학생 만족도 향상

2) 전기실 직상부의 화단 방수 보완 및 배전반실 안전대책 강화ㅣ

3) 세종관 지하층, 흥학관 1층 화단 우기시 우수 침탈 방지

공사기간

착공일로부터 4일

공사 구간

1) 흥학관1층 산책로 외부공간 화단 (플랜터)

2) 세종관 육생비오톱 구간

3) 흥학관 1층 잔디광장 조경 구간

공사 내용

가. 흥학관 1층 산책로 외부공간 화단 (플랜터)

. 배롱나무5그루 및 관목(지진홍) 등 수목 이식 ( 건축주 자리 지정)

. 화단 플랜터 철거 (코르텐강)

. 화단 바닥 복합방수 처리 / 보호몰탈

. 바닥벽돌 (슬림텀블) 마감

나. 세종관 육생비오톱 조경 구간

. 측구수로관 (w=200 이상) 설치 및 배수관 설치 (배수로 까지)

다. 흥학관 1층 잔다광장 조경 구간

. 측구수로 혹은 집수정 및 PE 배수관을 우수멘홀로 연결

	슬림텀블	. 바닥벽돌 슬림텀블 230×57×70 (mm) 1㎡당 소요량 : 76장 소요 수량 : 1,400장