과업지시서

[대학시설물(LED교체) 환경개선공사]

2024. 4. 12.

서일대학교

목   차

	1.	사업 개요			1
		가.		공사명
		나.		목 적
		다.		사업예산
		라.		공사기간
		마.		공사장소
	2.	사업 내용			1
	3.	일반 사항			2
		가.		일반개요
		나.		일반사항
		다.		적용범위
		라.		입찰참가 자격
		마.		장비교육
		바.		하자보증
		사.		설계변경
		아.		현장대리인
		자.		착공
		차.		안전관리 및 재해방지
		카.		청소 및 정리
		타.		포장 및 운송

사업 개요

가. 공사명: 이론⸳실습강의실 LED등기구 교체 공사

나. 목적: 노후화된 전등기구(형광등, PL다운라이트) LED등기구로 교체하여 학생들의 수업환경을 개선

다. 사업예산: 금80,000,000원(VAT포함)

라. 공사기간: 착공일부터 30일간

마. 공사장소: 배양관 (B3층~7층)

- 첨부도면 참고.

- 도면과 다른 강의실은 현장 실사 필수

사업 내용

구분	내 용
이론⸳실습강의실		- 기존 32W*2등용 등기구 철거 - 평판형 LED등기구 40W*1등용 설치 - 등기구 규격(매입형)
계단		- 기존 노출형 32W*1등용 등기구 철거 - 노출형 LED등기구 40W*1등용 설치 - 등기구 규격(노출형)
계단식 강의실		- 기존 매입형등기구 철거(원형다운라이트, 형광등기구) - 매입형등기구 설치 - 등기구 규격: 원형다운라이트 15W (현장확인) LED등기구 40W*1등용(현장확인)
지하2층 기계실		- 기존 노출형 32W*2등용 등기구 철거 - 노출형 LED등기구 설치(현장확인) - 등기구 규격(노출형_덕트설치)

3. 일반 사항

가. 개 요

- 본 사항은 서일 대학교 배양관 이론⸳실습강의실, 계단 및 기계실의 조명 설비의 시공 및 시운전에 대하여 적용한다.

나. 일반사항

1) 본 시방서는 서일대학교 배양관  이론⸳실습강의실, 계단 및 기계실의 조명 설비 구매 및 설치”를 위한 일반적인 사항에 관하여 규정한다.

2) 교체에 사용하는 조명기구류의 형태 및 규격은 기존 등기구 규격과 동일한 규격으로한다.(환경표지인증서, 고효율에너지기자재 인증서, 에너지절약 인증서)

3) 설치 계획서 및 시방서를 참고하며, 현장실사 및 도면에 의거해 내역을 산출하여야 한다. 산출된 수량의 3%를 예비 등기구로 확보한다.

4) 공사의 진행 또는 준공검사 과정에서 안전, 성능, 구조검토 등의 품질을 확보하기 위한 검사를 지시할 수 있다.

5) 공사현장 작업에 따른 안전관리, 환경관리에 대한 관련 제반사항(안전사고, 시설물 설치 등)은 시공사 책임으로 한다.

6) 기존시설의 보존이 필요한 경우, 보존대책을 세워 감독관의 승인 후 작업이 이루어져야 하며, 훼손 시에는 시공자의 부담으로 원상복구 하여야 한다.

다. 적용범위

특기시방 및 일반사항에 명시된 사항은 본 시방서를 우선 적용한다.

구입품의 각종 도면, 기술도서, 설계자료 등의 제출

감독관 지정 장소까지의 운반 및 하차

납품 기기의 성능, 하자보장, 책임 및 보전에 필요한 제반행위

라. 입찰참가 자격

1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁입찰 참가자격) 요건 및 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)의 제한을 받은 사실이 없는 업체

2) 현장설명회에 참석하여 현장설명참가조서에 등록한 업체 (현장설명회 불참자는 입찰 참가 불가

3) 현재 부도, 파산 및 금융 신용부실로 정상적인 영업활동에 지장이 없는 업체

4) 전기공사업등록업체

5) 사업장 소재지가 서울, 경기, 인천 지역 소재 업체

6) 본교가 제시한 주요제품 제조사 정품 공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출 가능한 업체

7) 공동수급(분담이행방식) 허용

마. 하자보증

하자 보증기간은 설비 완료 후 5년까지이며, 이 기간 중 발생되는 제반 결함 사항은 무상으로 조치하여야 한다 (단, 사용자 부주의에 의한 제품이상 제외). 준공 후 운영과정에서 요구되는 경미한 시스템 보완 및 변경에 대하여는 조치하여야 한다.

제품의 결함이 발견되는 즉시 교체한다.

사. 설계변경

원 설계자료에 있는 제품과 시공방법을 최대한 유지한다.

본 공사는 현장설명서 및 도면에 의거한 공사로서 내역서의 품명 누락분, 도면의 누락분, 산출 물량과 상이한 부분이 발생할지라도 설계변경 으로 인정하지 않는다.  (의문 사항이 있는 경우 반드시 담당자와 질의 확인 후 입찰에 참여 요망)

시공상, 용도변경 및 기타 불가피한 경우로 인하여 주요 계통에 영향을 미치는 설계변경 사항이 발생한 경우에는 감독관의 승인을 득하여 변경하여야 한다. 경미한 설계변경에 따른 물량 정산은 인정하지 않는다.

아. 현장대리인

현장대리인은 해당업체에 1년 이상 재직 중이며, 해당공사업무 경력 3년이상의 자로서, 계약된 공사에 해당하는 국가기술자격 수첩 소지자를 공사 현장 대리인으로 지명하며, 이를 발주처에 통지 및 승인을 득하여야 한다.

상기와 같은 조건을 미충족 시 현장대리인의 교체가 가능하며, 이에 따른 공기, 금전적 손실은 시공사가 부담한다.

자. 착  공

계약상대자는 계약의 내용에 따라 착공하여야 하며, 착공 전 발주처에 착공신고서와 공사예정 공정표, 현장대리인계 등 관련서류를 제출하여 승인을 얻어야 한다.

본 공사에 사용할 재료는 별도의 품목지정이 없는 한, KS품목 및 표준품 이상으로서 대학의 승인을 득한 제품이어야 한다.

공사에 사용할 재료는 사용 전에 반드시 대학의 승인과 검사를 받아야 하며, 불합격 재료는 즉시 현장에서 반출하고 다시 검사를 받아야 한다.

차. 안전관리 및 재해방지

시공사는 안전관리 책임자를 선임하여 안전 및 재해 방지에 만전을 기하며, 공사중 발생되는 먼지등의 비산방지 및 보양작업을 실시한다.

안전관리계획서를 공사 개시 전에 발주처에 제출하고 시공사는 책임지고 이행한다.

안전관리의 불충실 및 불이행 등으로 발생되는 모든 민, 형사상의 책임은 시공사에게 있다.

안전관리상 문제가 발생할 소지가 있을 경우에는 발주처는 공사를 중단시킬 수 있다.

시공사는 산업안전보건법 따라 유해 위험 예방 조치를 취해야 하며 기타 사항은 안전관리 관계법규에 따른다.

카. 청소 및 정리

일과 완료 후 작업지역의 청소를 매일 하여야 한다.

자재 잔해물 처리는 당일 처리를 원칙으로 한다.

기기나 재료 등은 항상 깨끗이 정리정돈 되어야하며 화재나 도난 등 사고방지에 유의하여야 한다.

정리하지 않은 자재와 관련 발주처의 정리 요구기한 내 정리되지 않을 경우 불용자재로 간주하여 발주처에서 임의 처분할 수 있다.

각종 장비는 먼지나 자국을 세정유로 깨끗이 닦은 후 도장이 벗겨진 부분은 동일한 색의 도장을 하고 표면에 광택이 나도록 손질하여야 한다.

공사 완료 후 해당 구역의 청소 및 설치 기자재의 종말처리를 완전히 한다.

타. 포장 및 운송

포장 : 운반이나 보관중 손상이 없도록 견고하게 포장한다.

운송 : 본 설비는 완전 조립된 상태로 운반함을 원칙으로 하나 운반중의 충격, 진동으로 성능에 이상을 초래할 우려가 있는 자재는 별도로 운반한다.

자재의 운반 및 이동시 반드시 복도 바닥 및 벽체, 엘리베이터와 같은 곳에 보양재를 설치하고 이동한다. 이동간 기존 건물 인테리어 손상이 없도록 하며, 자재 운반 및 시공으로 인한 인테리어적 손실은 시공사의 책임을 원칙으로 한다.