냉.온수기(중앙집중식 냉난방기) 세관공사 용역 견적요청

□ 대상기기 내역

대상기기	형식	수량	냉방용량	난방용량	가스사용압력
냉온수기	흡수식	2EA	170 R/T	514100Kcal/Hr	200mmAq

□ 주요 공사내용

1. 기기내부의 세관공사, 스케일 및 슬라잉제거

2. 흡수액의 분석 및 조정

3. 기기본체 정비 및 청소

4. 쿨링타워 및 스트레이너 보수

5. 각종 부품의 점검 및 교체

6. 진공도 및 연비등의 측정과 조정