모터 기술 사양서

1. 일반사양

1.1 본 사양서는 성남집중국에서 발주하여 수리완료 후 성남집중국으로 납품되는 우편자동화설비 물품의 기술사양서이다.

1.2 수리완료되어 납품되는 모든 물품은 성남집중국에서 지정한 장소 및 기한까지 납품 완료되어야 한다.

1.3 고장수리완료된 제품 중 불량 또는 이상이 있을 시 즉각 재수리하여 공급 하여야 한다.

1.4 수리되는 모든 물품은 기존 고유의 물성치별도의 사양서에 기입되어진 물성치 또는 기술된 요구조건을 만족하여야 한다.

2. 물품 기술 사양 명세서

1. 물품명 : GEARED MOTOR

1.1 용도 : 소포구분기 인덕션 구동용 모터

1.2 고장내용 : 로터, 베어링불량 등

1.3 모터사양

1.3.1 마력 : 2.2KW

1.3.2 전압 : 220/380V

1.3.3 주파수 : 60HZ

1.3.4 회전수 : 1710RPM

1.3.5 모터모델번호 : K37DV100M4/TF/ESIT

1.3.6 감속기모델번호 : K37

1.3.7 모터제작사 : SEW EURO DRIVE