[ 트레이구분기 컨베이어 철거공사Ⅰ]

1.  스파이럴슈트 철거 및 보관작업

[주요내용]

○ SPIRAL CHUTE 6대 철거

- 전원분리 작업 및 케이블 철거

- 나선형슈트 6대 철거

- 기타 부대작업[바닥보호대 철거등]

○ SPIRAL CHUTE 해체 및 보관작업

- 위치 : 작업장 지하주차장

[관련사진]

[ 트레이구분기 컨베이어 철거공사Ⅱ]
2. 경사벨트컨베이어 철거
[주요내용]	[관련사진]
○ 경사벨트컨베이어 철거 - 컨베이어[C2-2/12] 1대 철거 - OP 판넬 철거 - 전원 분리작업 및 케이블 철거 - 컨베이어 지지대(봉) 철거 - 기타부대작업[바닥보호대등] ○ 컨베이어 보관작업 - 위치 : 작업장 지하주차장
3. 경사벨트컨베이어 철거
[주요내용]	[관련사진]
○ 경사벨트컨베이어 철거 - 컨베이어[C1-1/7] 1대 철거 - 컨베이어[C1-2/7] 1대 철거 - OP 판넬 철거 - 전원 분리작업 및 케이블 철거 - 컨베이어 지지대(봉) 철거 - 기타부대작업[바닥보호대등] ○ 컨베이어 보관작업 - 위치 : 작업장 지하주차장