저수조 청소 및 수질검사 용역 설명서

1. 개요

가. 용역명 : 청주집중국 저수조 청소 및 수질검사

- 용역수행방법 : 저수조 청소 후 수질검사 전문업체가 시료채취 후 수질검사

완료 하고 검사결과를 청주시 상수도관리 사업소 시설과로 결과를 통보

- 제반 수행경비 포함한 총액입찰방식.

나. 장  소

구 분	용량(Ton)	수량	설치장소	비고
지하 저수조	150	1	지하기계실
고가 수조(사무동)	20	1	사무동 옥상 물탱크실
고가 수조(작업동)	9	1	작업동 3층 물탱크실
계	179 TON	3

2. 일반사양

가. 본 설명서는 청주우편집중국의 저수조 청소 및 수질검사에 한하여 적용한다.

나. 본 용역은 수도시설의 청소 및 위생 등에 관한 규칙과 제 규정에 의거 감독 공  무원의 지시 하에 시행한다.

다. 용역업체는 본 설명서에 포함되어 있지 않은 사항의 업무를 수행할 경우가 발생시에는 감독공무원과 협의 후 그 지시에 따라야 한다.

라. 용역 시행중 기계 및 건물의 파손 또는 인명 피해가 발생한 경우, 고의나 과실        을 막론하고 용역업체가 원상복구 하여야 하며 민ㆍ형사상의 모든 책임을 진다.

마. 저수조 청소 완료 후 먹는물 수질 검사 기관은 저수조 수질검사 결과를 청주시

상수도 관리 사업소 시설과로 결과 통보하고 먹는물 수질검사에 합격하여야 하

며 불합격시는 재시공하여야 한다.

바. 용역업체는 본 설명서에 누락된 사항이라도 제반규정에 의거 당연히 수행되어야할 관련 업무는 감독공무원의 지시에 의거 이를 수행하여야 한다.

사. 용역업체는 안전사고 예방, 기자재의 정비, 정리정돈과 청소, 화재 및 장비 관리에 만전을 기한다.

3. 저수조의 청소 및 위생점검

1) 근거 : 수도법 33조, 수도시설 청소규칙 제6조, 7조

2) 저수조 청소주기: 6월마다 1회이상

3) 청소방법(저수조 청소 전문업체 위탁)

◦ 저수조의 물을 뺀 후 바닥, 벽 등을 고압세척기로 청소

◦ 청소 후 소독을 실시하고 물을 채운 후 수질에 대한 위생상태 점검

◦ 청소 전, 후 의 사진을 촬영하여 관련기관에 검사결과 통보시 첨부

4. 수질검사

1) 근거 : 수도법 33조, 동법시행령 제 50조, 제51조 및 수도시설 청소규칙 제6조

2) 수질검사 시기 : 매년 1회이상

3) 대상물  : 저수조, 옥내급수관

4) 검사 종류

검사종류	검사항목	검사기준	검사방법	수수료
저수조 수질검사	6개항목 (탁도, 일반세균등)	저수조 위생점검 기준	저수조 또는 최근접 수도꼭지 취수	51,800원
옥내급수관수질검사	6개항목(탁도.철등)	급수설비 상태검사의 구분 및 방법	건물별 임의 수도꼭지에서 6시간 정체수 취수	76,700원

5) 수질검사 및 결과조치

◦ 시료채취 및 분석은 먹는물 수질검사기관(먹는물관리법 제43조)에 의뢰

- 법정기관 : 한국환경시험연구소 (043-237 -7824)

◦ 먹는물수질검사기관은 저수조 수질검사 결과를 청주시 상수도관리 사업소

시설과로 결과를 통보

◦ 수질검사 결과를 우리국 게시판 게시 등 이용자에게 공지

◦ 수질검사 결과 먹는물 수질기준을 위반한 경우 배수 또는  재검사 실시하는          등 수질기준 적합여부 확인 조치