물 질 안 전 보 건 자 료 ( M S D S )의 이해

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. 물질안전보건자료(MSDS) 란?

화학물질의 유해위험성, 응급조치요령, 취급방법 등을 설명해주는 자료로서 우리가 일상 생활에서 냉장고와 가전제품을 구입하면 그 취급방법, 사용시 주의사항 등에 대한 설명서가 있고 또한 의약품을 구입하면 그 성분 및 함유량, 효능, 부작용 등을 알려주는 설명서와 같은 것을 의미함

2. 물질안전보건자료(MSDS)의 필요성

산업의 급속한 발달로 화학물질의 사용량은 급격히 증가하고 있으나 대부분 화학물질이 유해위협성에 대한 설명자료 없이 유통되어 근로자들은 당해 물질의 유해위험성을 모른 채 작업하다가 직업병에 걸리거나 사고를 당하는 사례가 자주 발행함에 따라 유해화학물질로부터 근로자의 건강을 보호하기 위해서 사업주가 유해위험성 등에 대한 설명서를 작성하여 보기 쉬운 작업 장소에 비치하고, 그 물질을 담은 용기에는 경고표지를 부착하도록 함은 물론, 이를 취급하는 근로자에게 유해 위험성 등을 정확하게 알 수 있도록 교육시키는 제도가 필요하게 됨

3. 물질안전보건자료(MSDS)의 표기 방법에 대한 이해

MSDS는 모두 16항으로 이루어져 있는데 처음 열 항목은 미국의 요구사항을 포함하고 있으며 나머지 여섯 항목은 국제 규격에 맞는 정보를 포함하고 있습니다. 이것을 화학연구정보센터에서 우리 실정에 맞도록 국문 가공을 거쳐 다음과 같은 사항으로 열거해 놓았습니다. 다시 세분하여 살펴보면 다음과 같이 크게 네 가지로 구분할 수 있음.

첫째, 화학물질에 대한 정보와 응급 시 알아야 할 사항

ㆍ 제1항 : 화학제품과 제조회사 정보

물질명, CAS(Chemical Abstract Service) 등록번호, RTECS(Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) 번호, UN(United Nations) 번호, 관용명, 상표명, 분자식, 화학물질군

화학물질 등록번호

화학물질 독성영향기록 DB

유해위험물질의 국제적 운송보호를 위하여 부여한 번호

ㆍ 제2항 : 제조법 및 관련문헌정보

물질의 제조법과 관련문헌정보

ㆍ 제3항 : 성분 함유량 및 관련정보

성분, CAS 번호, 퍼센트, 다른 불순물

ㆍ 제4항 : 유해 위험성

CERCLA(Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act) 지수, NFPA(National fire protection association) 지수, 응급상황에 대한 개요, 흡입 및 섭취 시 영향, 피부 및 눈 접촉 시 영향

종합 환경 보상 및 책임에 대한 지수

화재로 인해 발생하는 인명이나 재산상의 손실을 막기 위한 안전지수

둘째, 응급 상황 시 대응 방법

ㆍ 제5항 : 응급조치 요령

흡입, 피부 접촉, 눈 접촉 및 섭취 시 응급조치와 의사에 대한 정보(해독제 종류 및 사용량)

ㆍ 제6항 : 화재 시 대응 방법

화재 및 폭발 위험성 여부, 소화제 종류, 진화 방법, 인화점, 발화점 및 유해 연소 생성물

ㆍ 제7항 : 누출 사고 시 대응 방법

사고에 의한 누출과 물질의 토양, 대기, 수중 누출에 대한 대처 방법

셋째, 유해 상황 예방책

ㆍ 제8항 : 취급 및 저장 방법

저장 시 주의사항

ㆍ 제9항 : 노출방지와 인명보호

노출 기준법, 노출 최소화를 위한 측정 장비, 개인 보호 장비(보호의와 보호장갑)에 대한 안내서, 노출 시 응급요령, 호흡용 보호구에 대한 안내서

ㆍ 제10항 : 물리·화학적 특성

물질의 분자량, 분자식, 끓는점, 녹는점, 증기압, 비중, 용해도, pH, 증발율 및 용매

ㆍ 제11항 : 안정성 및 반응성

반응조건, 피해야 할 조건 및 물질, 유해한 분해 생성물 및 중합 반응성 여부

넷째, 기타 중요한 정보

ㆍ 제12항 : 독성에 관한 정보

자극성 및 독성 자료, 돌연변이성 자료, 종양 및 발암성 자료, 표적 신체 기관에 대한 영향,급·만성 신체(피부, 눈, 섭취) 노출 시 건강 정보

ㆍ 제13항 : 환경 영향 정보

환경 영향 지수 및 생체 축적 지수, 분해성 여부

ㆍ 제14항 : 폐기 시 주의사항

폐기 시 법정 준수 사항

ㆍ 제15항 : 운송에 대한 정보

운송 시 포장 및 표시 기준, 운송 방법

ㆍ 제16항 : 각종 법규에 대한 정보

각 나라마다의 안전 관리 규정에 대한 정보

4. 관련규정 및 관리 준수사항

: [화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준]

(노동부고시 제2009-68호)

가. 세부규정

제9조(작성의무) ① 사업주는 법 제41조제1항에 따라 제3조제1항 각 호의 대상화학물질을 제조․수입․사용․운반 또는 저장하고자 할 때에는 MSDS를 작성하여야 한다. 다만, 사용․운반 또는 저장하고자 하는 사업주가 제조업자 또는 수입업자로부터 MSDS를 입수한 경우에는 MSDS를 작성한 것으로 본다.

② 제1항에도 불구하고 수출하기 위하여 저장 또는 운반 중에 있는 완제품에 대하여는 MSDS를 작성하지 아니할 수 있다.

제15조(게시 또는 비치) ① 사업주는 사업장에 쓰이는 모든 대상화학물질에 대한 MSDS를 취급근로자가 쉽게 볼 수 있는 다음 각 호의 장소 중 어느 하나 이상의 장소에 게시 또는 갖추어 두고 정기 또는 수시로 점검․관리하여야 한다.

1. 대상화학물질 취급작업 공정 내

2. 안전사고 또는 직업병 발생우려가 있는 장소

3. 사업장 내 근로자가 가장 보기 쉬운 장소

나. MSDS 관리 준수 사항

ㆍ 배포된 MSDS 자료는 사업장별 책임자 또는 선임자가 관리

ㆍ 분실된 경우에는 즉시 본사 담당자에게 연락하여 확보하여야 함

ㆍ MSDS의 자료를 이해할 수 있도록 월 1회 이상 정기적으로 교육실시

[시설관리지원단 제공품목의 MSDS 항목]

<미화부문>	<시설부문>
1. 헨켈 - 스티커제거제 2. 3M - 스탠크리너 3. 브라소 - 신주광택제 4. 레디안트 - 왁스 5. 다이아몬드 - 왁스 6. 베이스씰 - 기초피막제 7. 후리덤 - 박리제(기초피막제 전용) 8. 푸쉬아웃 - 박리제 9. 뉴트럴라이져 - 중화제 10. 올크린프로 - 중성세제 11. 터치크린골드 - 다목적세제 12. 고스타에이스 - 변기세제 13. 고스타프라임 - 화장실 다용도 세제 14. 더스트오일 - 리스킹 처리제 15. 파이텍스 - 유리세정제 16. 핸드크린 - 물비누 17. 뻥뚜러 - 배관 세정제 18. 소변기블럭 - 소변기 오염방지제 19. P.O.G - 카펫 유성얼룩 제거제 20. 럭스웰 - 카펫 샴푸제 21. 오비발 - 석재 세정제 22. MPC파우더 - 석재 광택제 23. 텔런트 - 화강석 오염제거제 24. 알뜨랑 - 세면비누 25. 무궁화 - 세탁비누 26. 락스 - 살균 표백제	1. 염산 - 수영장소독제 2. 프로필렌글리콜 - 태양열집열판 부동액 3. BIT - 청관제 4. 아비타 - 표백제 5. 폴리염화알루미늄 - 수영장 불순물응집제

❏ 주의사항

1. 본 품목외 제품 사용시에는 반드시 본사 담당자와 상의 할 것!

2. 우체국시설관리지원단 외에서 제공한 제품은 제공자를 통하여 MSDS를 확보 하여야 하며 내용을 숙지한 후 사용할 것!