규    격    서

□ 품명 : 특수우편자루 대용봉투(대)

1. 적용범위 및 분류

이 규격은 우체국에서 각국간의 서류이송, 봉피에 대하여 규정한다.

2. 적용자료

3. 필요조건

3.1 형태

형태 및 칫수는 부도 1에 따른다.

3.2 재료 및 조제

3.2.1 특수우편자루 대용봉투는 황색 0.05mm의 P.P(비닐)로 조제하여야 한다.

3.2.2. 우편번호 발송국 도착국 합봉번호등은 양쪽면에 그라비아 인쇄로 하되

지워지지 않아야 한다.

3.3.3 3.2.2.의 색도는 1도로 하되 적색으로 한다.

3.2.4 봉피 밑면을 접고 완전고주파 밀착시켜 떨어지지 않게하고 상부만 개방

하되 지정된 위치에 봉함할 수 있게 5mm ~ 10mm 이내의 접착제를

부착시켜야 하며 운송도중 봉투의 파열 예방을 위하여 우측 상판에

2mm ~ 5mm 이내의 공기통풍구를 천공하여야 한다.(부도1참조)

4. 검사 및 시험

완제품에 대하여 재료, 칫수, 품질 등 규격과 일치여부를 검사한다.

5. 포장 및 표시

100매 단위로 한묶음 하여 1,000매를 견고하게 묶는다.

6. 주기

6.1 본규격서 및 부도에 명시되지 않은 칫수와 명시하지 아니한 공차는 실제

사용에 지장이 없는 범위에서 허용한다.

6.2 첨부도면 : 부도 1 특수우편자루 대용봉투(대) (합봉피)

7. 용지의 규격 : 가로 360mm, 세로 160mm

8. 지질 및 칭량 : 비닐 0.05mm(P.P)

9. 활자

9.1. 인쇄구분 : 양면, 고딕체(22p)

9.2. 색채 : 황색

9.3. 활자 : 적색